{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["生产企业汇总表","先进技术汇总表","装备产品汇总表","重点项目汇总表","服务公司汇总表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":7},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"生产企业汇总表","index":0,"n_rows":129,"n_cols":3,"rows_kept":129,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["节能环保优质生产企业目录"]
["序号","所属地市","企业名称"]
[1,"合肥市","合肥东方节能科技股份有限公司"]
[2,"合肥市","合肥长丰皖能环保电力有限公司"]
[3,"合肥市","合肥中亚环保科技有限公司"]
[4,"合肥市","安徽普氏生态环境工程有限公司"]
[5,"合肥市","瑞纳智能设备股份有限公司"]
[6,"合肥市","安徽国祯环保节能科技股份有限公司"]
[7,"合肥市","安徽广源科技发展有限公司"]
[8,"合肥市","安徽弘徽科技有限公司"]
[9,"合肥市","安徽天健环保股份有限公司"]
[10,"合肥市","合肥市东方美捷分子材料技术有限公司"]
[11,"合肥市","安徽南瑞继远电网技术有限公司"]
[12,"合肥市","安徽久吾天虹环保科技有限公司"]
[13,"合肥市","安徽凯川电力保护设备有限公司"]
[14,"合肥市","巢湖市爱华环保科技有限公司"]
[15,"合肥市","合肥合意环保科技工程有限公司"]
[16,"合肥市","科斯科技股份有限公司"]
[17,"合肥市","同正环保集团有限公司"]
[18,"合肥市","安徽科创中光科技有限公司"]
[19,"合肥市","合肥神舟催化净化器股份有限公司"]
[20,"合肥市","安徽普泛能源技术有限公司"]
[21,"合肥市","安徽沃弗永磁科技有限公司"]
[22,"合肥市","安徽中源环保科技有限公司"]
[23,"合肥市","安徽富通环保节能科技股份有限公司"]
[24,"合肥市","合肥中亚建材装备有限责任公司"]
[25,"合肥市","长丰县耕耘农工贸有限责任公司"]
[26,"合肥市","合肥三番水处理设备有限公司"]
[27,"合肥市","合肥王小郢污水处理有限公司"]
[28,"合肥市","安徽长龙电气集团有限公司"]
[29,"淮北市","淮北中清环保科技有限公司"]
[30,"淮北市","临涣焦化股份有限公司"]
[31,"淮北市","安徽三星环保工程有限公司\t\t"]
[32,"淮北市","安徽康迪纳电力科技有限责任公司"]
[33,"亳州市","安徽创新秸秆利用有限公司"]
[34,"亳州市","利辛县亚升墙体材料有限公司"]
[35,"亳州市","利辛县港智新能源科技有限公司"]
[36,"亳州市","亳州市聚泉新能源科技有限公司"]
[37,"宿州市","安徽盛林环保科技有限公司"]
[38,"蚌埠市","安徽虹泰磁电有限公司"]
[39,"蚌埠市","安徽德源环境科技有限公司"]
[40,"蚌埠市","蚌埠中建材信息显示材料有限公司"]
[41,"蚌埠市","中科电力装备集团有限公司"]
[42,"蚌埠市","凯盛光伏材料有限公司"]
[43,"阜阳市","安徽德润工艺品有限公司"]
[44,"阜阳市","安徽百维新材料有限公司"]
[45,"阜阳市","安徽优特盛净化科技有限公司"]
[46,"阜阳市","安徽恒宇环保设备制造股份有限公司"]
[47,"阜阳市","安徽省金兰金盈铝业有限公司"]
[48,"阜阳市","安徽龙和电力集团有限公司"]
[49,"阜阳市","阜阳市鑫源建材有限公司"]
[50,"阜阳市","安徽新育轩环保科技有限公司"]
[51,"阜阳市","凌志环保（临泉）有限公司"]
[52,"阜阳市","安徽冠泓塑业有限公司"]
[53,"阜阳市","安徽太平洋特种网业有限公司"]
[54,"阜阳市","阜阳大可新材料股份有限公司"]
[55,"阜阳市","安徽康桥环保科技有限公司"]
[56,"阜阳市","安徽六顺创业特种环保股份有限公司"]
[57,"阜阳市","安徽万杉高科有限公司"]
[58,"阜阳市","安徽汇丰工艺品股份有限公司"]
[59,"淮南市","安徽汉邦日化有限公司"]
[60,"淮南市","安徽湘大骆驼饲料有限公司"]
[61,"淮南市","淮南市恒发新型建材有限公司"]
[62,"淮南市","安徽驰纵生物科技有限公司"]
[63,"淮南市","淮南东正道新型建材有限公司"]
[64,"淮南市","淮南新绿态新型建材有限公司"]
[65,"淮南市","安徽安佑饲料科技有限公司"]
[66,"滁州市","滁州金桥德克新材料有限公司"]
[67,"滁州市","滁州扬子热能设备科技有限公司"]
[68,"滁州市","安徽英发睿能科技股份有限公司"]
[69,"滁州市","安徽新高电气有限公司"]
[70,"滁州市","安徽鼎元新材料有限公司"]
[71,"滁州市","南京工大开元环保科技（滁州）有限公司"]
[72,"滁州市","安徽开润股份有限公司"]
[73,"滁州市","光大生物能源（滁州）有限公司"]
[74,"滁州市","滁州市富邦新型建材有限公司"]
[75,"滁州市","滁州爱沃富光电科技有限公司"]
[76,"六安市","安徽星星服装股份有限公司"]
[77,"六安市","安徽东旭康图太阳能科技有限公司"]
[78,"六安市","金寨海创环境工程有限责任公司"]
[79,"马鞍山市","瑞泰马钢新材料科技有限公司"]
[80,"马鞍山市","安徽黄河水处理科技股份有限公司"]
[81,"马鞍山市","马鞍山市天工科技股份有限公司"]
[82,"马鞍山市","安徽天一重工股份有限公司"]
[83,"马鞍山市","安徽顺达环保科技股份有限公司"]
[84,"马鞍山市","安徽天顺环保设备股份有限公司"]
[85,"马鞍山市","泰尔重工股份有限公司"]
[86,"马鞍山市","安徽国能亿盛环保科技有限公司"]
[87,"宣城市","安徽华生机电集团有限公司"]
[88,"宣城市","安徽省绩溪华林环保科技股份有限公司"]
[89,"宣城市","安徽省隆达建材科技有限公司"]
[90,"宣城市","安徽美乐柯制冷空调设备有限公司"]
[91,"宣城市","安徽立信橡胶科技有限公司"]
[92,"宣城市","安徽宣铝铝业股份有限公司"]
[93,"宣城市","安徽绿谷新材料有限公司"]
[94,"铜陵市","安徽国弘建材科技有限公司"]
[95,"铜陵市","安徽国电能源设备工程有限公司"]
[96,"铜陵市","铜陵富翔铜再生循环利用有限公司"]
[97,"池州市","安徽友进冠华新材料科技股份有限公司"]
[98,"安庆市","安徽国孚润滑油工业有限公司"]
[99,"安庆市","安徽省炜思煜智能科技有限公司"]
[100,"安庆市","安徽雄峰实业有限公司"]
[101,"安庆市","安徽省欣雨环卫机械有限公司"]
[102,"安庆市","安徽天元塑业有限公司"]
[103,"安庆市","安庆市长虹化工有限公司"]
[104,"安庆市","安徽海沃特水务股份有限公司"]
[105,"安庆市","安徽拓普勒汽车科技有限公司"]
[106,"安庆市","安徽省亿嘉弘电器股份有限公司"]
[107,"安庆市","安徽国孚凤凰科技有限公司"]
[108,"安庆市","安徽省双龙木质纤维素有限公司"]
[109,"安庆市","安徽微威胶件集团有限公司"]
[110,"安庆市","安庆市中创工程技术有限责任公司"]
[111,"安庆市","安徽嘉乐斯乐净化工程有限公司"]
[112,"安庆市","安徽吉华新材料有限公司"]
[113,"安庆市","安徽中科自动化股份有限公司"]
[114,"安庆市","安徽蓝锐电子科技有限公司"]
[115,"安庆市","安庆市悦发管业有限公司"]
[116,"安庆市","安徽盛博冶金环保科技有限公司"]
[117,"安庆市","安徽兴中新材料股份有限公司"]
[118,"安庆市","安徽香杨新能源科技发展股份有限公司"]
[119,"安庆市","安徽中泰创展环境科技股份有限公司"]
[120,"黄山市","黄山天之都环境科技发展有限公司"]
[121,"广德市","安徽明讯新材料科技股份有限公司"]
[122,"广德市","安徽亮亮电子科技有限公司"]
[123,"广德市","安徽绿洲危险废物综合利用有限公司"]
[124,"广德市","广德东威科技有限公司"]
[125,"广德市","固德威电源科技（广德）有限公司"]
[126,"广德市","安徽鼎梁科技能源股份有限公司"]

{"sheet":"先进技术汇总表","index":1,"n_rows":113,"n_cols":4,"rows_kept":113,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["节能环保先进技术目录"]
["序号","所属\n地市","企业名称","技术名称"]
[1,"合肥市","安徽普氏生态环境工程有限公司 ","Bionet三维膜介质生物反应水处理技术"]
[2,"合肥市","安徽雷克环境科技有限公司 ","基于底泥洗脱的水体内源治理暨生态修复技术 "]
[3,"合肥市","安徽元琛环保科技股份有限公司 ","脱硝除尘一体化协同治理超净排放过滤材料 "]
[4,"合肥市","安徽国祯环保节能科技股份有限公司","氧化沟工艺高标准处理城镇污水及节能降耗集成技术 "]
[5,"合肥市","安徽浩悦环境科技有限责任公司","含铬废物处理技术"]
[6,"合肥市","瑞纳智能设备股份有限公司","二网智慧水力平衡技术"]
[7,"合肥市","合肥中亚环保科技有限公司"," 工业大气粉尘治理超低排放袋式除尘技术"]
[8,"合肥市","安徽省通源环境节能股份有限公司","城市污水处理厂污泥高干脱水炭化处置技术"]
[9,"合肥市","安徽普泛能源技术有限公司","低温热驱动多元复合工质制冷（& lt;O℃）关健技术及装备"]
[10,"合肥市","安徽智泓净化科技股份有限公司","高通量强抗污抗菌型RO反渗透膜生产关键技术"]
[11,"合肥市","合肥德博生物能源科技有限公司"," 生物质炭基复合肥生产技术"]
[12,"合肥市"," 中科新天地（合肥）环保科技有限公司"," 橡胶行业低浓度VOCs废气的等离子体及其复合处理技术"]
[13,"合肥市","安徽宝龙环保科技有限公司"," 5G移动污染源监管系统"]
[14,"合肥市","中节能（合肥）可再生能源有限公司","垃圾焚烧发电技术"]
[15,"合肥市","合肥清立方环保科技有限公司"," 有机废气活性炭浓缩吸附催化燃烧升级技术"]
[16,"合肥市","安徽节源环保科技有限公司","节源环保电力需求侧管理平台软件"]
[17,"合肥市","合肥合意环保科技工程有限公司"," LPJ镍铁耐腐蚀低压脉冲除尘技术"]
[18,"合肥市","安徽省利特环保技术有限公司"," 脱硝除尘一体化滤布生产技术"]
[19,"合肥市"," 合肥神舟催化净化器股份有限公司","燃油发动机尾气处理技术"]
[20,"合肥市","合肥普庆新材料科技有限公司","金属表面处理技术"]
[21,"合肥市"," 安徽集黎电气技术有限公司"," 基于电磁平衡调节的用户侧电压质量优化技术"]
[22,"合肥市","安徽科创中光科技有限公司","移动式大气臭氧在线立体监测技术"]
[23,"合肥市"," 安徽明太生物科技有限公司","秸秆气化低氮低氧燃烧技术"]
[24,"合肥市"," 合肥市东方美捷分子材料技术有限公司","垃圾渗滤液治理关键技术与工程应用"]
[25,"合肥市"," 合肥中盛水务发展有限公司","反硝化深床滤池系统"]
[26,"合肥市","安徽新宇生态产业股份有限公司","河涌湖泊生态修复系统技术"]
[27,"合肥市"," 安徽泰达尔能源科技有限公司","自然通风逆流湿式冷却塔“风水匹配强化换热技术”"]
[28,"合肥市","安徽万瑞冷电科技有限公司"," 富氢VOCs尾气回收净化处理技术"]
[29,"合肥市","安徽明腾永磁机电设备有限公司","空冷岛风机用低速直驱永磁电动机技术"]
[30,"合肥市","安徽长龙电气集团有限公司","配电开关控制设备节能技术"]
[31,"合肥市","中水三立数据技术股份有限公司 ","水环境智慧管控技术 "]
[32,"合肥市","安徽三马信息科技有限公司 ","基于大数据算法的高能耗制造装备OEE模型分析和节能优化技术的研究与应用 "]
[33,"淮北市","淮北思尔德电机有限责任公司 ","开关磁阻调速电机技术研究及产业化项目。 "]
[34,"淮北市","淮北市中芬矿山机器有限责任公司","GZN100高效智能周边传动分段自动提耙浓缩机 "]
[35,"淮北市","淮北市洁力活性炭有限责任公司 ","多管式炭化活化一体炉及使用方法 "]
[36,"淮北市","安徽中意胶带有限责任公司 ","煤矿用织物整芯阻燃输送带绿色生产技术 "]
[37,"淮北市","安徽康迪纳电力科技有限责任公司 ","输煤系统原煤斗防堵清堵技术 "]
[38,"亳州市","安徽伊法拉电气有限公司 ","35Kv冷缩接头技术 "]
[39,"宿州市","安徽安宿家居有限公司 ","全自动低甲醛环保型实木门生产工艺 "]
[40,"宿州市","安徽能泰高科环保技术有限公司 ","山芋废水污水处理装置NTSY20-50-A "]
[41,"蚌埠市   ","海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司 ","中温及低温脱硫脱硝技术 "]
[42,"蚌埠市","安徽海东环保科技有限公司 ","纳米材料改性ABS塑料制备技术 "]
[43,"蚌埠市","蚌埠市兄弟粮油食品科技有限公司 ","一种水磨米粉加工装置； "]
[44,"蚌埠市","安徽德源环境科技有限公司 ","多场耦合电除尘器深度减排技术 "]
[45,"蚌埠市","安徽祥源科技股份有限公司 ","饲料粉尘在线监测与连锁处理系统 "]
[46,"蚌埠市","安徽雁飞粮油有限责任公司 ","一种小麦研磨装置 "]
[47,"蚌埠市","凯盛光伏材料有限公司 ","溅射后硒化技术 "]
[48,"阜阳市","太和县大华能源科技有限公司 ","一种再生铅自动化生产线 "]
[49,"阜阳市","安徽省天助纺织科技集团股份有限公司 ","废旧纺织品再生技术及综合利用 "]
[50,"阜阳市","界首市金龙机械设备有限公司 ","数字化粮仓精准检测及环保产业化技术 "]
[51,"阜阳市","安徽嘉明新材料科技有限公司 ","多功能绿色TPU/PET复合织物材料关键技术 "]
[52,"阜阳市","颍上县郑氏米业有限公司 ","生物能热风烘干技术 "]
[53,"阜阳市","阜阳市鑫源建材有限公司 ","节能环保型自洁式透水砖加工技术 "]
[54,"阜阳市","安徽省富鑫雅光电科技有限公司 ","LED柔性灯丝灯高显指技术 "]
[55,"阜阳市","安徽喜宝高分子材料有限公司 ","一种耐水白真石漆生产技术 "]
[56,"淮南市","安徽酉阳防水科技有限公司 ","一种聚合物水泥复合防水涂料及制备方法"]
[57,"淮南市","淮南国力液压装备有限公司 ","智能高压反冲洗过滤系统 "]
[58,"滁州市","亚士创能新材料(滁州)有限公司 ","一种仿石柔性片材 "]
[59,"滁州市","安徽昌信生物质能源有限公司 ","生物质气化多联产技术 "]
[60,"滁州市","安徽康能电气有限公司 ","输电线路安全隐患视频监控预警关键技术 "]
[61,"滁州市","安徽天能清洁能源科技有限公司 ","并离网型微电网主动防护安全管理技术 "]
[62,"滁州市","南京工大开元环保科技（滁州）有限公司 ","工业废水强化处理及再循环技术 "]
[63,"六安市","安徽美自然环境科技有限公司","受损水体生态强化净化技术 "]
[64,"六安市","安徽齐胜再生资源综合利用有限公司 ","再生聚酯废化纤布泡泡料生产工艺 "]
[65,"六安市","安徽五粮泰生物工程股份有限公司 ","一种幼龄畜禽酵解和乳化饲料的制备方法"]
[66,"马鞍山市","安徽威达环保科技股份有限公司 ","焦炉烟气SDS干法脱硫+中低温SCR脱硝工艺 "]
[67,"马鞍山市","安徽黄河水处理科技股份有限公司 ","餐厨垃圾生物资源化利用技术 "]
[68,"马鞍山市","马鞍山经纬回转支承有限公司 ","光伏、光热双轴发电自动跟踪系统 "]
[69,"马鞍山市","马鞍山市海天重工科技发展有限公司 ","消失模制模数字化提效节能技术 "]
[70,"马鞍山市","安徽天一重工股份有限公司 ","堆焊碳化钨合金的盾构机滚刀表面处理技术 "]
[71,"马鞍山市","马鞍山市天工科技股份有限公司 ","TGTM高效细粒级塔磨机+高效磁选 "]
[72,"马鞍山市","马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司 ","AAC板生产技术 "]
[73,"马鞍山市","中钢集团安徽天源科技股份有限公司 ","镝、铽扩渗技术制备低成本高性能钕铁硼磁体的研发 "]
[74,"马鞍山市","安徽顺达环保科技股份有限公司 ","环保高温烟气分级式除尘装置 "]
[75,"马鞍山市","安徽科达机电有限公司 ","蒸压加气混凝土板材生产线成套装备、工艺及控制系统新技术 "]
[76,"马鞍山市","中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 ","新型高效尾矿充填胶凝材料 "]
[77,"马鞍山市","安徽焓谷工程技术有限公司 ","工业企业能效在线评价系统 "]
[78,"芜湖市","安徽誉特双节能技术有限公司 ","汽轮机组变工况改造节能技术 "]
[79,"宣城市","安徽华生机电集团有限公司 ","一种多功能精密铝焊机电路 "]
[80,"宣城市","科大重工集团(郎溪)有限公司 ","粘性渣土连续输送关键技术 "]
[81,"宣城市","安徽拓维检测服务有限公司 ","柱后衍生-高效液相色谱-荧光检测法测定水中农药呋喃丹技术 "]
[82,"宣城市","安徽龙泉泵阀制造有限公司 ","基于沉浸波推式技术对衬氟磁力泵在液晶面板行业结晶工况长期使用的研究 "]
[83,"铜陵市","安徽国电能源设备工程有限公司 ","多能源高温蓄热节能技术 "]
[84,"池州市","安徽华尔泰化工股份有限公司 ","蒽醌钯触媒新工艺生产双氧水技术 "]
[85,"安庆市","安庆市长虹化工有限公司 ","分散红FB清洁化生产工艺 "]
[86,"安庆市","安庆市虹泰新材料有限责任公司 ","二聚酸绿色制造技术 "]
[87,"安庆市","安庆市康明纳包装有限公司 ","新型的医用平卷袋 "]
[88,"安庆市","安徽迈德普斯医疗科技有限公司 ","新型透气防渗透手术衣 "]
[89,"安庆市","安徽华业香料股份有限公司 ","香料有机废气组合工艺处理技术 "]
[90,"安庆市","安徽基石伟业环保科技有限公司 ","一种全自动石砖生产线及其生产工艺 "]
[91,"安庆市","安徽国孚凤凰科技有限公司 ","废矿物油再生基础油专利技术装备 "]
[92,"安庆市","安庆凯美特气体有限公司 ","改进的食品级液体二氧化碳产品的生产方法 "]
[93,"安庆市","安徽宏昌机电装备制造有限公司 ","气动锚网连扣技术 "]
[94,"安庆市","安徽省欣雨环卫机械有限公司 ","垃圾处理设备 "]
[95,"安庆市","安徽千禧精密轴承制造有限公司 ","高品质外球面轴承制造技术 "]
[96,"安庆市","安徽省鸿图生态农业有限公司 ","秸秆精深加工综合利用技术 "]
[97,"安庆市","安徽宏昌机电装备制造有限公司 ","自适应性缓冲床技术 "]
[98,"安庆市","安徽微威胶件集团有限公司 ","橡胶基高阻尼隔声技术 "]
[99,"安庆市","安庆市中创工程技术有限责任公司 ","大豆磷脂的酶改性技术 "]
[100,"安庆市","安徽吉华新材料有限公司 ","钕铁硼废旧磁钢全循环回收再生产新磁体技术工艺 "]
[101,"安庆市","安庆市鑫顺塑业有限公司 ","多层共挤吹膜技术 "]
[102,"安庆市","安徽中科自动化股份有限公司 ","智能节能控制 "]
[103,"安庆市","安庆市悦发管业有限公司 ","一种MPP电力电缆保护管接头焊接保护装置 "]
[104,"安庆市","安徽顺彤包装材料有限公司 ","激光防伪包装材料生产及关键技术 "]
[105,"安庆市","安徽蓝锐电子科技有限公司 ","用于车辆LED前照灯的散热机构和总成内部降温的制冷机构技术 "]
[106,"安庆市","安徽盛博冶金环保科技有限公司 ","炼钢转炉微差压智能控制技术 "]
[107,"安庆市","安徽中泰创展环境科技股份有限公司 ","生活垃圾热解持续高温二次燃烧室 "]
[108,"黄山市","黄山天之都环境科技发展有限公司 ","分子筛蜂窝转轮关键技术研发及产业化 "]
[109,"广德市","安徽美诺华药物化学有限公司 ","一种抗高血脂药物瑞舒伐他汀的合成新工艺 "]
[110,"广德市","广德东风电子有限公司 ","PCB高效垂直连续电镀工艺 "]

{"sheet":"装备产品汇总表","index":2,"n_rows":151,"n_cols":4,"rows_kept":151,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3"]
["节能环保新产品新装备目录"]
["序号","所属地市","企业名称","产品装备名称"]
[1,"合肥市","合肥恒大江海泵业股份有限公司","矿用隔爆型潜水电泵机组"]
[2,"合肥市","安徽红树林新材料科技有限公司","绿色环保木塑地板、墙板、围栏"]
[3,"合肥市","安徽舜禹水务股份有限公司","便携式临时应急二次供水设备"]
[4,"合肥市","安徽宝龙环保科技有限公司","机动车尾气立式遥测仪（系统）"]
[5,"合肥市","合肥中亚环保科技有限公司 ","CDMC系列超低排放袋式除尘器"]
[6,"合肥市","合肥中亚环保科技有限公司","CDMC374-4/418-8型水泥窑尾电除尘器改袋除尘器"]
[7,"合肥市","安徽元琛环保科技股份有限公司 ","脱硝脱二噁英双功能垃圾焚烧尾气净化装置"]
[8,"合肥市","合肥国瑞集成建筑科技有限公司","冷弯薄壁型钢-轻聚合物复合墙体"]
[9,"合肥市","合肥顺昌分布式能源综合应用技术有限公司","商用燃气炉灶（余热回收型）"]
[10,"合肥市","安徽省通源环境节能股份有限公司","钢结构板框压滤机"]
[11,"合肥市","长虹美菱股份有限公司","节能型冷藏冷冻箱"]
[12,"合肥市","安徽奥生资源利用科技有限公司 ","环保节能型废弃塑料常压裂解燃油设备"]
[13,"合肥市","安徽智泓净化科技股份有限公司","400GPD节水型纳滤膜滤芯"]
[14,"合肥市","安徽国祯环保节能科技股份有限公","孔板式细格栅除污机"]
[15,"合肥市","中科新天地（合肥）环保科技有限公司","橡胶行业低浓度VOCs废气的等离子体及其复合处理技术装备"]
[16,"合肥市","安徽英凯环境技术有限公司","高锰酸盐指数水质在线自动监测仪"]
[17,"合肥市","安徽庆宇光电科技有限公司","机动车尾气遥感监测系统"]
[18,"合肥市","合肥海尔空调器有限公司","家用空调柜机（悦享风）\t\t\t\t"]
[19,"合肥市","合肥海尔洗衣机有限公司 ","顶开式免清洗洗衣机\t\t\t\t"]
[20,"合肥市","合肥海尔滚筒洗衣机有限公司","滚筒全自动洗衣机\t\t\t\t"]
[21,"合肥市","合肥海尔电冰箱有限公司","无霜冷藏冷冻箱\t\t\t\t"]
[22,"合肥市","安徽南瑞继远电网技术有限公司 ","园区智慧能源服务管控系统"]
[23,"合肥市","瑞纳智能设备股份有限公司 ","智能模块化换热机组"]
[24,"合肥市","合肥中科环境监测技术国家工程实验室有限公司","大气臭氧激光雷达"]
[25,"合肥市","安徽美芝制冷设备有限公司","R290单支撑大冷量压缩机\t\t\t\t"]
[26,"合肥市","安徽省利特环保技术有限公司","工业炉窑超低排放与节能一体化除尘装备"]
[27,"合肥市","安徽省康宇水电机械成套设备有限公司","新型GCS节能散热型交流低压抽出式配电柜"]
[28,"合肥市","安徽凯川电力保护设备有限公司","高低压电网设备信号无源探测无功补偿控制装置"]
[29,"合肥市","合肥合意环保科技工程有限公司","LPJ镍铁干燥窑专用型低压脉冲袋式除尘器"]
[30,"合肥市","合肥杰通环境技术有限公司 ","有机废气高效净化一体机"]
[31,"合肥市","安徽莘川环保科技有限公司 ","飞轮储能"]
[32,"合肥市","安徽集黎电气技术有限公司 ","GESPU系列电磁式电能优化装置\t\t\t\t"]
[33,"合肥市","伽帝芙股份有限公司","低环境温度空气源热泵（冷水）机组"]
[34,"合肥市","安徽明太生物科技有限公司 ","生物质气化清洁碳热联产系统\t\t\t\t"]
[35,"合肥市","安徽政涛环保科技有限公司 ","高效油气回收装置\t\t\t\t"]
[36,"合肥市","合肥格美电器有限责任公司 ","GEMEI格美商用电开水器"]
[37,"合肥市","安徽环瑞电热器材有限公司 ","高性能自限温电伴热带"]
[38,"合肥市","安徽科创中光科技有限公司 ","大气颗粒物监测激光雷达"]
[39,"合肥市","同正环保集团有限公司 ","5X35t/h循环流化床锅炉全套设备"]
[40,"合肥市","安徽富通环保节能科技股份有限公司","2FW2-4320-202-0SY0高效节能罗茨水环真空机组"]
[41,"合肥市","劲旅环境科技股份有限公司 ","吊装式垃圾车"]
[42,"合肥市","劲旅环境科技股份有限公司 ","垂直直压垃圾压缩设备"]
[43,"合肥市","合肥艾普拉斯环保科技有限公司 ","一体化生产装置：加压转鼓过滤机及水平薄膜干燥器"]
[44,"合肥市","合肥三番水处理设备有限公司","高效纤维过滤器、全自动高精过滤器"]
[45,"合肥市","安徽长龙电气集团有限公司","CL-SVC-12KV高压无功补偿滤波装置"]
[46,"合肥市","合肥盛亚电机电泵有限公司 ","1600QGLX-100潜水贯流电泵"]
[47,"合肥市","安徽明腾永磁机电设备有限公司 ","TYCX系列低压三相永磁同步电动机"]
[48,"合肥市","合肥中亚建材装备有限责任公司 ","建筑垃圾立式磨\t"]
[49,"合肥市","合肥培恩电器有限公司","培恩集成式燃气灶具"]
[50,"合肥市","安徽中源环保科技有限公司","高铁用全封闭换向隔音屏障 "]
[51,"淮北市","淮北四兴工贸有限责任公司","MYT-140/320液压锚杆钻机"]
[52,"淮北市","安徽元通水处理设备有限公司 ","膜法除氟水处理设备"]
[53,"淮北市","安徽紫朔环境工程技术有限公司","焦炉烟气尘硫硝一体化协同超低排放环保装备"]
[54,"淮北市","淮北市众泰机电工程有限公司 ","带式输送机用自移机尾"]
[55,"淮北市","安徽中能矿机制造有限公司","NF70循环增压式水处理设备"]
[56,"淮北市","安徽方园塑胶有限责任公司","纤维增强型聚氨酯精细筛网"]
[57,"淮北市","淮北合众机械设备有限公司","局限空间吊挂式液压校正器"]
[58,"淮北市","淮北市平祥感应炉有限公司","DMC双变流一拖二熔炼系统"]
[59,"淮北市","淮北矿山机器制造有限公司 ","NZY-53G浓缩机"]
[60,"淮北市","安徽尊龙环保节能建材有限公司","合成树脂乳液外墙涂料"]
[61,"淮北市","淮北市中芬矿山机器有限责任公司 ","中心传动高效智能浓缩机"]
[62,"淮北市","安徽三星环保工程有限公司","超静音布袋除尘器\t\t\t\t"]
[63,"淮北市","淮北市大金矿山机器有限责任公司 ","高效智能化浓缩机"]
[64,"淮北市","安徽龙太电气科技有限公司","二氧化碳气体保护焊机"]
[65,"亳州市","安徽蓝博供水设备有限公司","智能变频无负压供水设备"]
[66,"亳州市","安徽伊法拉电力科技有限公司","可逆热敏变色熔断器预警绝缘护罩"]
[67,"亳州市","蒙城宝业建筑工业化有限公司 ","装配式混凝土结构预制夹心复合墙板"]
[68,"亳州市","安徽中科鸿途智能科技有限公司 ","智能充电桩"]
[69,"亳州市","安徽和邦纺织科技有限公司","环保纱网"]
[70,"亳州市","安徽智扬门业股份有限公司 ","一键锁止锌合金门"]
[71,"亳州市","涡阳县沪涡多孔矸石砖有限公司 ","双级真空挤砖机JZK75Y-4.0、双级真空挤砖机JZK75C、单轴搅拌挤出机DJJ300A、单轴搅拌机DJ300A、箱式经料机XCD800、切条切坯机ZTP、箱式脉冲式收尘器PPC；智能分坯机hcp0808；lk-mvs系列数字控制筛分系统"]
[72,"蚌埠市","安徽德源环境科技有限公司","DY-W1250型均流收尘装置"]
[73,"蚌埠市","中科电力装备集团有限公司","干式变压器"]
[74,"蚌埠市","蚌埠市兄弟粮油食品科技有限公司 ","年产450吨水磨糯米粉生产线"]
[75,"蚌埠市","蚌埠艾普压缩机制造有限公司 ","低温BOG-CNG回收压缩机"]
[76,"阜阳市","界首市迅立达电梯有限公司","XLD-04 节能型家用电梯控制装置"]
[77,"阜阳市","安徽省正宇粮食机械有限公司 ","新型环保振动筛"]
[78,"阜阳市","安徽新育轩环保科技有限公司","长毛绒微滤过滤布"]
[79,"阜阳市","安徽太平洋特种网业有限公司 ","高强扁丝干网"]
[80,"阜阳市","安徽屹翔滤材有限公司","YX-01混合震动矿砂逐级分离筛"]
[81,"阜阳市","安徽艺云玻璃有限公司","新型隔热阻燃中空玻璃"]
[82,"阜阳市","安徽万杉高科有限公司 ","往复式自动洗车机\t\t\t\t"]
[83,"阜阳市","安徽喜宝高分子材料有限公司","水性环保涂料--喜宝水漆XB-Ⅳ型耐水白真石漆"]
[84,"淮南市","淮南金科再生资源利用有限公司 ","再生骨料混凝土小型空心砌块"]
[85,"淮南市","安徽纪兴源科技股份有限公司","环保型建材表面水性涂料自动化涂装生产线"]
[86,"淮南市","安徽酉阳防水科技有限公司","聚氨酯防水涂料"]
[87,"滁州市","全椒县全动机械有限公司 ","QC32王柴油机"]
[88,"滁州市","安徽扬子空调股份有限公司 ","零风感空调"]
[89,"滁州市","金鹏节能科技有限公司","节能环保新型高性能门窗"]
[90,"滁州市","安徽康能电气有限公司 ","智能自主带电作业机器人系统"]
[91,"滁州市","滁州扬子热能设备科技有限公司","燃气采暖热水炉"]
[92,"滁州市","安徽众博新材料有限公司 ","数码管封装环氧树脂"]
[93,"滁州市","安徽金大仪器有限公司 ","油田智能测控仪表"]
[94,"马鞍山市","安徽华菱汽车有限公司","CM6D18系列柴油发动机"]
[95,"马鞍山市","安徽智电电力科技有限公司","晶体硅太阳电池"]
[96,"马鞍山市","马鞍山市天工科技股份有限公司 ","TGTM高效细粒级塔磨机"]
[97,"马鞍山市","安徽黄河水处理科技股份有限公司 ","干雾抑尘装备"]
[98,"马鞍山市","马鞍山宏力橡胶制品有限公司","防滑止脱橡胶密封圈"]
[99,"马鞍山市","安徽威达环保科技股份有限公司","焦炉烟气SDS干法脱硫+中低温SCR脱硝一体化装备"]
[100,"马鞍山市","安徽天一重工股份有限公司 ","盾构机高韧性滚刀"]
[101,"马鞍山市","安徽名士达新材料有限公司 ","MSD-1双组份水性聚氨酯清面漆"]
[102,"马鞍山市","中钢集团安徽天源科技股份有限公司 ","电池级四氧化三锰的研制\t\t\t\t"]
[103,"马鞍山市","瑞泰马钢新材料科技有限公司 ","节能环保型RH精炼炉用镁尖晶石不烧砖自动成型压机"]
[104,"马鞍山市","瑞泰马钢新材料科技有限公司 ","节能环保型无碳钢包衬砖自动成型压机"]
[105,"马鞍山市","安徽天顺环保设备股份有限公司 ","LCDM长袋低压脉冲袋式除尘器"]
[106,"马鞍山市","马鞍山福永智能科技有限公司 ","光伏追踪装置用回转减速机"]
[107,"马鞍山市","安徽国能亿盛环保科技有限公司 ","高效性低压长袋脉冲袋式除尘器"]
[108,"马鞍山市","三联泵业股份有限公司 ","高效耐磨矿浆泵"]
[109,"马鞍山市","三联泵业股份有限公司 ","新型高效节能型中开泵"]
[110,"马鞍山市","安徽锋利锐刀片制造有限公司 ","环保型分体式撕碎机刀具"]
[111,"芜湖市","安徽誉特双节能技术有限公司 ","节能型12MW抽凝式汽轮机组"]
[112,"芜湖市","安徽华辰造纸网股份有限公司","三层造纸成形网"]
[113,"芜湖市","芜湖华洁环保设备有限公司 ","转炉烟气净化设备"]
[114,"芜湖市","芜湖华洁环保设备有限公司 ","新型移动通风槽除尘设备"]
[115,"芜湖市","安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司","瑞清S19纯电动道路清扫车"]
[116,"宣城市","宁国市志诚机械制造有限公司 ","铸球自动化分离分选设备"]
[117,"宣城市","安徽华生机电集团有限公司 ","智能精密冷焊机"]
[118,"宣城市","安徽中鼎橡塑制品有限公司","汽车转向器防尘罩用热塑性硫化胶TPV"]
[119,"宣城市","安徽埃菲科电气设备制造有限公司","户外动力无功补偿配电柜"]
[120,"宣城市","安徽省绩溪华林环保科技股份有限公司","炭黑专用高性能过滤材料"]
[121,"宣城市","安徽卧龙泵阀股份有限公司","高性能无泄漏防锈不锈钢磁力泵"]
[122,"宣城市","宣城晶瑞新材料有限公司 ","高光催化活性纳米二氧化钛"]
[123,"宣城市","安徽皖南电机股份有限公司 ","YBX4系列超高效率隔爆型三相异步电动机（机座号80～355）"]
[124,"铜陵市","铜陵天海流体控制股份有限公司 ","3BSZ45X-DN100嵌入式限位暗杆闸阀"]
[125,"铜陵市","铜陵美天新能源科技有限公司 ","生物质热风炉"]
[126,"安庆市","安徽省炜思煜智能科技有限公司 ","空气净化门"]
[127,"安庆市","安徽省皖江机电设备制造有限公司 ","便于放置电缆的组合式挂钩"]
[128,"安庆市","安徽国孚凤凰科技有限公司 ","废矿物油再生基础油成套装备"]
[129,"安庆市","安徽省欣雨环卫机械有限公司 ","低功耗无污染电动环卫车系列"]
[130,"安庆市","安徽千禧精密轴承制造有限公司 ","免维护风机用轴承\t\t\t"]
[131,"安庆市","安徽省鸿图生态农业有限公司 ","秸秆有机肥、生物质颗粒燃料"]
[132,"安庆市","安徽宏昌机电装备制造有限公司 ","气动锚网连扣机"]
[133,"安庆市","安徽宏昌机电装备制造有限公司 ","自适应性缓冲床"]
[134,"安庆市","安徽安簧机械股份有限公司 ","钢质模锻活塞"]
[135,"安庆市","安徽美祥实业有限公司 ","辐照交联环保地板布"]
[136,"安庆市","安徽微威胶件集团有限公司","高阻尼复合隔声板"]
[137,"安庆市","安庆市中创工程技术有限责任公司 ","高效节能磷脂薄膜蒸发器"]
[138,"安庆市","安徽中科自动化股份有限公司 ","粮食烘干机、果蔬烘干机、烟草烤房"]
[139,"安庆市","安徽环美刷业有限公司","高强增韧除雪刷"]
[140,"安庆市","安徽蓝锐电子科技有限公司 ","LED油站灯"]
[141,"安庆市","安徽盛博冶金环保科技有限公司 ","“三步法”生产工业片钒设备系统\t\t\t\t"]
[142,"安庆市","安徽中泰创展环境科技股份有限公司 ","生活垃圾碳化热解设备"]
[143,"黄山市","黄山天之都环境科技发展有限公司 ","地下工程柴油机站尾气综合治理及深度处理装置"]
[144,"广德市","安徽环态生物能源科技开发有限公司","生物质滚筒烘干机"]
[145,"广德市","安徽中鼎美达环保科技有限公司 ","高性能蜂窝陶瓷载体"]
[146,"广德市","广德东风电子有限公司 ","双面柔性高密度线路板"]
[147,"广德市","固德威电源科技（广德）有限公司 ","光伏并网逆变器"]
[148,"宿松县","安徽中天石化股份有限公司 ","FNG耐高温润滑脂"]

{"sheet":"重点项目汇总表","index":3,"n_rows":157,"n_cols":6,"rows_kept":157,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件4"]
["节能环保重点改造项目目录"]
["序号","所属\n地市","企业名称","项目名称","项目建设内容","项目总投资（万元）"]
[1,"合肥市","合肥美的洗衣机有限公司","合肥美的洗衣机工厂环保改造项目","该项目为“合肥美的洗衣机工业互联网工厂建设项目”的环保专项，用于处理洗衣机生产过程中产生的废水废气。项目总投资2000万元，其中设备投资1200万元。通过对喷涂车间、注塑车间、4号车间等进行环保改造，并购置喷涂废气成套处理设备、纯水装置、V0Cs分析系统、采样系统等环保检测设备，采用“活性炭+脉冲滤筒除尘+催化燃烧”废气处理工艺。项目实施后，实现清洁生产、节能减排的目标，预计生产总值能耗降低20％，减少80%废气排放，大大降低环境污染。","2000"]
[2,"合肥市","安徽节源环保科技有限公司","安徽节源环保煤矸石余热利用合同能源管理项目","本项目由安徽节源环保科技有限公司采取合同能源管理模式投资建设煤矸石余热利用项目。安徽节源通过在淮北长源煤矸石综合利用有限公司厂内对1台以燃烧低热值矸石为燃料的循环流化床锅炉的原有热渣直排方式进行改造，项目实施增加两台每小时能处理25t热渣的冷渣机，两套设备同时运行，项目实施后，单套每小时能生产65℃的热水约25.18～28.78t；同时为了保证设备的正常运行和满足外供热水的水质要求，配套建设2套50 t/h制水能力的反渗透制水系统，一套每小时输送能力为30t的密闭灰渣输送系统，2个200 m2的不锈钢纯水箱和4个100 m2的热水箱以及配套的纯水、热水、循环水输送管道系统。\t\t\t\t\t","787.5"]
[3,"合肥市","安徽皖维高新材料股份有限公司","皖维高新安全环保升级改造项目","该项目主要包括PVA产品产能优化和装置的升级改造、公用工程配置的升级改造两个方面。改造后，公司化工系统的安全环保水平将得到明显提高，能源消耗得到显著降低，产品成本进一步下降，企业竞争力得到进一步增强。","2650"]
[4,"合肥市","合肥热电集团有限公司","合肥热电集团节能环保升级改造项目","对合肥热电集团下属5家热源厂共计17台锅炉的尾气处理设备进行升级改造，主要包括低氮燃烧改造、脱硝SCR+SNCR改造，半干法脱硫（石灰石-石膏湿法脱硫）改造，除尘器改造等内容。改造完成后5家热源厂共计17台锅炉全面达到超低排放标准，即SO2≤35mg/Nm3 ，NOx≤50mg/Nm3，粉尘≤10mg/Nm3。","43962"]
[5,"合肥市","安徽节源环保科技有限公司","安徽节源环保科技有限公司汽轮机拖动水泵及风机节电项目\t\t\t","该项目由安徽节源环保科技有限公司采取合同能源管理模式全额投资建设，主要建设内容包含：在安徽泉盛化工有限公司厂内新增一台1.0MW高背压拖动式汽轮机(包括汽轮机本体、独立油站、减速机、控制系统等)、1台0.45MW拖动式汽轮机、一台160m3/h锅炉给水泵，新增装置既可高效利用所产生的高压蒸汽，又可降低锅炉给水泵的电耗。\t\t\t\t\t","750"]
[6,"合肥市","安徽节源环保科技有限公司","安徽节源环保科技有限公司150t/h干熄焦及余热利用合同能源管理项目\t\t\t","项目合同能源管理服务内容主要包括:一是提供技术改造服务，通过在客户厂区内新增一套150t/h干熄焦以及配套建设一台最大蒸发量为84/h的高温高压余热锅炉和一套N25-8.83的凝汽式汽轮发电机组，从而实现炼焦过程的余热利用，产生节能效益。二是提供项目运营服务，采用新一代信息技术手段在安微节源环保科技有限公司内的建设项目管控中心，实现项目远程运营管控。\t\t\t\t\t\t\r\n","19950"]
[7,"合肥市","安徽节源环保科技有限公司","安徽节源环保科技有限公司焦炉上升管余热回收利用合同能源管理项目\t\t\t","项目采取合同能源管理模式投资建设焦炉上升管余热回收利用项目，合同能源管理服务内容主要包括:一 .是提供技术改造服务，通过在客户厂区内1#～4#顶装焦炉装设余热回收系统生产蒸汽，从而实现荒煤气的余热利用，产生节能效益。二是提供项目运营服务，采用新代信息技术手段在安徽节源环保科技有限公司内的建设项目管控中心，实现项目远程运营管控。\t\t\t\t","3450"]
[8,"合肥市","安徽皖维高新材料股份有限公司","水泥熟料生产线烟气提标改造项目","（1）3#线窑头电收尘改造。（2）3#线窑尾电收尘改造。（3）2#线窑头电收尘改造。（4）2#线窑尾电收尘改造。（5）2#线脱硝系统改造。（6）2#、3#水泥熟料生产线脱硫系统改造。","2480"]
[9,"合肥市","长丰县耕耘农工贸有限责任公司","城镇污泥资源化利用绿色墙体材料技术改造项目","本项目新建污泥干化车间（含湿污泥仓）对原有生产线进行技术改造，购置干湿污泥仓、污泥输送系统、污泥干燥机、冷凝系统等污泥处理设备。\t","1450"]
[10,"合肥市","合肥京东方光电科技有限公司","干刻POU处理系统升级改造项目","项目通过自投资约1103万元购置26台Plasma POU设备，对Array车间干刻设备端已有的26台POU设备（W4000）进行升级改造，利用高温等离子对工艺端排放的SF6等气体进行分解处理后，再通过水喷淋对副产物(HF、HCl等）进行水分解处理，最终产生的废气再进入废气处理系统进一步处理排放，通过改造，减排温室气体折算二氧化碳的排放量约10万吨/年。","1102.61"]
[11,"合肥市","合肥王小郢污水处理有限公司","合肥王小郢污水处理厂一期氧化沟改造项目","本次改造对象为王小郢污水处理厂区内一期氧化沟，将表曝转刷改造成底部曝气系统。","1700"]
[12,"淮北市","安徽中冶淮海装配式建筑有限公司","年产15万立方米装配式建筑生产基地项目","项目占地150亩，总建筑面积30581平方米，新增钢筋加工设备、起重设备、压缩设备等102台套，形成年产15万立方米装配式建筑用预制部品部件。","30000"]
[13,"淮北市","安徽金冠玻璃有限责任公司","高端定制有色玻璃器皿生产线节能改造","改建128平方米全氧燃烧节能窑炉一座，配套8组纯氧燃烧系统，购置2喷2烤自动喷涂线，配套洗瓶机，耐腐旋流塔，催化加热处理装置，配料系统增设800吨全自动压机等设备。","1000"]
[14,"淮北市","淮北强力矸石建材综合利用有限公司","脱硫除尘技改项目","淮北强力矸石建材综合利用有限公司为了达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013），总投资额 760万元，安装了脱硫塔及脱硫除尘附属设施对四条隧道窑烟气进行脱硫除尘。该改建项目涉及的主要设备包括扩建水池、板框压滤机、碱液搅拌罐、石灰搅拌罐、石灰粉仓、脱硫塔、风机、空压机、在线监测设备控制系统等。脱硫塔利用循环碱液吸收烟气中的二氧化硫SO2，粉尘，除尘，脱硫效率7.96%，处理后的烟气进入湿电除尘器进行高压电场除尘，最终使排放气体SO2 ≤200mg/Nm3,NOx≤100mg/Nm3 ,粉尘≤50mg/Nm3   实现低于国家标准排放。现已与省环保局在线平台联网。","760"]
[15,"亳州市","安徽德运粮油有限公司","年加工10万吨花生、芝麻项目","本项目建设1000吨/天初清节能生产线一条、400吨/天预处理节能生产线一条、400吨/天浸出节能生产线一条、100吨/天精炼节能生产线一条。该项目采用的节能设备及工艺如下：\r\n1、对浸出加工成套设备、压榨加工成套设备、初清加工成套设备等电备进行节能改造，提高生产效率，节约电力能源消耗；\r\n2、对供热系统和生产线余热进行回收利用改造：对锅炉烟气、横拉机外排热、蒸汽改造及尾气余热进行回收利用，节约能源消耗；\r\n3、对现有普通冷却塔进行低温技术改造，通过运用负压风机使出水温度低于环境湿球温度，从而降低设备运行负荷，达到节能目的；\r\n4、新增DCS电气控制系统等高效、节能设备，淘汰原有能耗大的落后设备，提高生产效率，降低能源消耗。","63986"]
[16,"亳州市","安徽民和杭萧钢构股份有限公司","年产4万吨绿色钢结构住宅体系配套钢结构生产线技改项目","项目为技术改造项目，项目不新增厂房和土地。在公司原有厂区内购置双工作台龙门移动式数控钻床、组立机、割孔机、焊接机、高压无气喷涂机、摇臂钻床、锯床、压型机等设备40台套。项目总投资4000万元，项目建成后年产4万吨绿色钢结构住宅体系配套钢结构。项目建成后年新增销售收入2亿元，新增纳税1500万元，新增利润2700万元。","4000"]
[17,"亳州市","安徽佳源油脂有限公司","年产5000吨食用油生产线技术改造项目","本项目将对现有生产线进行技术改造，淘汰技术水平落后，能耗高的设备，将燃煤锅炉改成生物质锅炉。该项目采用的节能设备及工艺如下：\r\n1、对浸出加工成套设备、压榨加工成套设备、初清加工成套设备等电备进行节能改造，提高生产效率，节约电力能源消耗；\r\n2、对供热系统和生产线余热进行回收利用改造：对锅炉烟气、横拉机外排热、蒸汽改造及尾气余热进行回收利用，节约能源消耗；\r\n3、对现有燃煤锅炉进行改造，改造成生物质锅炉，采用清洁可再生生物质作为燃料，代替电能、燃气等能源；\r\n4、新增DCS电气控制系统等高效、节能设备，淘汰原有能耗大的落后设备，提高生产效率，降低能源消耗。","2150"]
[18,"亳州市","安徽三志制动器有限公司","年产30万套商用车制动器生产线技术升级节能改造项目","本项目总投资3000万元，购置立式钻床、数控立式加工中心、数字显示测量仪、电磁吸盘、液压升降平台、电动单果起重机、中频熔炼炉等自动化节能设备，全面提升商用汽车制动器生产线的效率，同时大幅降低能耗。\r\n1、淘汰原有能耗高、效率低的老旧设备，并对整条生产线进行重新设计；\r\n2、采购能耗低的自动化生产设备：立式钻床、数控立式加工中心、数字显示测量仪、电磁吸盘、液压升降平台等，并完成安装调试；\r\n3、安装自动化控制系统：PLC控制系统，实现对整条生产线的自动化控制，可靠性高，进一步降低能耗。","3000"]
[19,"亳州市","安徽成骏家居制造有限公司","年产18万套室内门技改项目","本项目建设年产18万套室内门生产线一条，将能耗高污染环境的生产线进行升级改造，达到提升生产效率，降低能耗，保护环境的目的。该项目的建设内容如下：\r\n1、在厂区安装噪音吸收装置，经过测试，可将生产车间的噪音降至合理范围之内，有效的改善了工作环境；\r\n2、增设粉尘收集系统，可将家具生产过程中产生的粉尘彻底清除干净，显著改善了工作区和厂区周边的环境；\r\n3、新增有害气体监测和清除设备，实时监测生产车间和厂区的空气质量，及时将有害气体吸收过滤清除；\r\n4、新增DCS电气控制系统等高效、节能设备，淘汰原有能耗大的落后设备，提高生产效率，降低能源消耗。","6200"]
[20,"亳州市","涡阳县雪莲面粉有限责任公司","年产12万吨专用面粉生产线技术升级改造项目","本项目将现有面粉生产线改造成自动化、智能化程度更高，能耗更低的年产12万吨专用面粉生产线。该项目采用的节能设备及工艺如下：\r\n1、对高方平筛、磨粉机、清粉机、组合筛、封闭单仓筛、风机等设备进行节能改造，提高生产效率，节约电力能源消耗；\r\n2、新增DCS电气控制系统等高效、节能设备，淘汰原有能耗大的落后设备，提高生产效率，降低能源消耗。\r\n3、项目建设完成后，将可实现日处理小麦500吨的生产能力，预计项目完成后可新增专用面粉2万吨的生产能力，可新增销售收入5000.00万元，新增利税160.00万元。实现企业从生产向智造的迈进，在面粉加工新工艺的研究、面粉生产设备的数字化应用以及光机电整合优化设计等方面取得新突破，车间整体技术达到国内领先水平。","2000"]
[21,"亳州市","安徽正宇面粉有限公司","小麦清理工艺技术改造节水项目","改扩建清理车间2200平方米，由原来的湿法清理小麦改为干法清理，购买干法清理所需的去石机、打麦机、色选机、着水机、分级机、振动筛、圆筒初清筛、脉冲除尘器等成套清理设备。","1600"]
[22,"亳州市","安徽爱家食品有限公司","年产7万吨调味品生产线技改项目","项目总建筑面积3500平方米，其中生产车间建设面积3000平方米，辅助用房400平方米，购置UASB厌氧塔结构与UASB三相分离器，采用UASB+接触氧化法对生产过程中产生的污水进行处理，配套建设环卫，绿化，给排水、消防、道路等附属建设。\r\n项目工期：2019年12月至2020年12月。","5500"]
[23,"亳州市","安徽省冠盛纺织科技有限公司","年产6000万米锦纶尼龙高档面料生产线建设项目\t\t\t","        本项目总建筑面积32465.44平方米，其中：10#厂房15805.44平方米、11#厂房12342平方米、2#职工宿舍2656平方米、宿舍楼1602平方米、泵房60平方米；购置喷水织机、整浆并、洗布机、冷堆机、定型机、蒸纱箱、倍捻机、验布机、布袋除尘器、锅炉以及中水回用设施等先进加工设备和环保设施；同时配套给排水、供配电、道路、消防及绿化等公用及辅助设施。\r\n        本项目产生的废水主要为生活污水和生产废水。其中：生产废水产生量约为2050t/d、615000t/a，项目建设生产处理中水回用设施，每小时可处理废水170m3左右，日处理量可达4080m3，能充分满足厂房废水的处理。本项目的生产废水处理全部回用于冠盛公司生产车间使用，本项目的废水零排放。\r\n        本项目采用1台4t/h锅炉，使用生物质燃料作为能源，以满足生产过程中热量的供应。根据资料显示，1t水气化成蒸汽需吸收226万KJ的热量，燃烧1kg的生物质可释放1.2×107J的热量，锅炉燃烧效率取75%，则蒸汽锅炉消耗生物质的量约1t/h，蒸汽锅炉年使用时间约7200小时，则年用生物质的量约7200t。生物质颗粒燃料用于生物质节能锅炉供热具有低碳、清洁、环保的特点、是可替代燃煤供热的新型能源，该锅炉的建造可年节省标准煤2951.83吨。\r\n        本项目采用布袋除尘器对锅炉废气中烟尘排放进行处理，除尘效率达87%，经处理后烟尘排放浓度为10.4mg/m3，项目锅炉废气中废气的排放量为4.5×107m3/a，则每年削减废气排放量为313.2×107mg/m3。","15298.91"]
[24,"亳州市","安徽国隆玻璃科技有限公司","玻璃深加工及门窗制作生产线技术改造","本项目对玻璃深加工及门窗制作生产线进行技术改造，将能耗高污染环境的生产线进行升级改造，达到提升生产效率，降低能耗，保护环境的目的。该项目的建设内容如下：\r\n1、购置门窗和玻璃智能化生产线、全自动数控钻床及切割锯床一套、自动涂胶机、中控玻璃自动化生产线等自动化、智能化生产线和装备，大幅降低能耗；\r\n2、增设粉尘收集系统，可将家具生产过程中产生的粉尘彻底清除干净，显著改善了工作区和厂区周边的环境；\r\n3、新增有害气体监测和清除设备，实时监测生产车间和厂区的空气质量，及时将有害气体吸收过滤清除；\r\n4、新增DCS电气控制系统等高效、节能设备，淘汰原有能耗大的落后设备，提高生产效率，降低能源消耗。","3080"]
[25,"亳州市","涡阳县庆发面粉有限公司","年产强筋面粉50000吨生产线技术改造项目","本项目将现有面粉生产线改造成自动化、智能化程度更高，能耗更低的年产强筋面粉50000吨生产线技术改造。该项目采用的节能设备及工艺如下：\r\n1、对高方平筛、磨粉机、清粉机、组合筛、封闭单仓筛、风机等设备进行节能改造，提高生产效率，节约电力能源消耗；\r\n2、新增DCS电气控制系统等高效、节能设备，淘汰原有能耗大的落后设备，提高生产效率，降低能源消耗。\r\n3、项目建设完成后，将可实现日处理小麦500吨的生产能力，预计项目完成后可新增专用面粉2万吨的生产能力，可新增销售收入2000.00万元，新增利税160.00万元。实现企业从生产向智造的迈进，在面粉加工新工艺的研究、面粉生产设备的数字化应用以及光机电整合优化设计等方面取得新突破，车间整体技术达到国内领先水平。","1000"]
[26,"亳州市","蒙城万佛新型建材有限公司","蒙城万佛新型建材有限公司商品混凝土、预拌砂浆、建筑垃圾回收利用及外加剂生产项目","项目建设厂房、综合办公楼、配套设施，建设年处理100万吨建筑垃圾生产线，配套150万平方米透水砖生产线，总投资1.5亿元，其中环保投资2000万元，能够形成年产120万方商品混凝土、40万吨干混砂浆、4万吨外加剂的生产能力。项目配套建有无人过磅系统，移动皮带机自动上料系统，车辆GPS定位系统，从原料、生产、配比、到销售、财务均采用ERP管理系统，生产过程实现了全监控和自动预警，是新兴的智能环保工厂。同时配套实验中心、变电所、包装车间、原料库、污水处理系统等。","15000"]
[27,"亳州市","安徽省金宜食品有限公司","年产50000吨饮料生产线技术改造项目","        该项目位于利辛县经济开发区高新路南侧，项目总占地面积1666.67平方米，总建筑面积43044.98平方米，其中包括生产厂房、成品库房、产品研发和检测中心、污水预处理设施及其他辅助设施。新建4条饮料生产线，同时配套给排水、供配电、环保、消防等公用辅助工程。项目总投资5100万元，其中固定资产投资4416.5万元。该技改项目完成后，可年产50000吨饮料的产能，年税收865万元，解决就业人员100余人。项目符合国家产业政策和地方法规，环保设施安装合理，且有利于当地劳动力就业，具有明显经济效益和社会效益。\r\n        项目引进4条自动化饮料生产线，包括水处理设备、吹瓶机、理瓶机、灌装机、套标机、膜包机、码垛机，该生产线自动化程度高，大大提高了生产效率，所需人工较少。\r\n        项目建设污水预处理设施，并按照“清污分流、雨污分流”的原则，优化项目生产及生活废水处理方案。项目生产废水及生活污水，由管道引入厂区污水处理站，经污水处理设施处理后的废水水质执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表三级标准，达标后方可排入利辛县污水处理厂做深度处理。 污水处理设施工艺为A/O工艺，即“隔油沉淀+厌氧水解酸化+射流曝气+絮凝沉淀”处理工艺处理，设计处理能力为150t/d。项目建设锅炉采用天然气清洁燃料天然气，锅炉废气经适用的处理措施处理达标后导致高空排放。在项目区及周边建设绿化隔离带，减轻废气、噪声对周围环境的影响。\r\n        项目建设高标准技术中心，中心包括检测化验室210平方米，产品开发中心120平方米，中试生产线320平方米。中心引进一批研发和检测设备仪器，主要包括实验台柜、高压增容、喷淋杀菌冷却一体机、纯净水设备、配料罐、冷水机、混合机、单级反渗透设备等多种研发设计和检测设备。中心通过使用先进的萃取、混合、添加及灌装设备，实现从饮料产品配方测试直至成品灌装的全套研发工序，能够为新产品开发、新工艺的设计、产品配方制定和包装方案创新等研究开发工作提供基础条件。","5100"]
[28,"亳州市","安徽道源堂中药饮片有限公司","年产20000吨中药饮片生产线技术改造项目","该项目在原有中药饮片生产的基础上进行自动化、智能化、节能化技术改造。建设内容如下：\r\n1、淘汰原有能耗高的老旧设备，并对生产线进行重新设计；\r\n2、采购能耗低的自动化生产设备、高精度检测设备：液相色谱仪、气相色谱仪、原子吸收光谱仪、超声波清洗仪、电位滴定仪、真空泵、原子吸收审计追踪软件、气相审计追踪软件、高效液相色谱仪、薄层扫描仪、智能色选机等，并完成安装调试；\r\n3、安装自动化控制系统：PLC控制系统，实现对整条生产线的自动化控制，可靠性高，进一步降低能耗。\r\n4、新增DCS电气控制系统等高效、节能设备，淘汰原有能耗大的落后设备，提高生产效率，降低能源消耗。","900"]
[29,"亳州市","安徽古井贡酒股份有限公司","产业园污水处理站深度处理改造项目","改造原来“IC+AAO+二沉池+混凝沉淀污水处理工艺”为“改良A2/O+混凝反应+臭氧催化氧化+深床反硝化滤池”作为主体工艺。新增AO+臭氧催化氧化+深床反硝化滤池，项目建成后仍保持0.8万m3/d的污水处理规模。","4000"]
[30,"亳州市","涡阳县益群牧业有限公司","废水综合治理、改造中水回用、病死禽无害化处理项目","厂区雨污分流整改，厂区雨污官网改造，依托现有污水处理工艺进行改造，提升废水处理规模和工艺，由50t/d，配套建设调节池，气浮、增加UASB厌氧工段和二氧化碳消毒工段，并配套建设深度处理和中水回用设施，并建设病死禽无害化处理设施及脱硫除尘塔一座，项目占地2300平方米。","800"]
[31,"宿州市","安徽安宿家居有限公司","智能整体衣柜生产线技改项目","项目改造生产车间9000平方米，新增全自动封边机、自动规方四边锯、排钻、雕刻机、粉尘除尘机、红外线流平机等自动化生产线技术改造设备","2000"]
[32,"宿州市","宿州市东森木业有限公司","宿州市东森木业有限公司静音门生产线技改项目","项目占地面积20.4亩，规划总建筑面积约12500平方米，其中：生产车间10000平方米、仓库1800平方米、办公室500平方米、宿舍200平方米，购置UV涂装机、雕刻机、封边机、上浮式底漆砂光机、真空喷涂机等生产设备。配套给排水、变配电、消防、环卫、绿化、围墙大门、门卫、路灯灯箱等辅助设施。","2200"]
[33,"宿州市","安徽紫金新材料科技股份有限公司","蓄热式热氧化VOCS尾气回收综合节能技改项目","本项目采用ERP信息化智能控制体系，引进世界领先TANN的RTO系统对新购置的涂布生产线实施VOCS工业尾气处理，同时通过水热交换器对废气余热进行蓄热式热氧化余热回收循环利用，节约设备运行能耗，实现工业尾气循环利用与超低排放。\r\n本次“蓄热式热氧化VOCS有机尾气回收综合节能项目”，是我公司与美国TANN公司合作，根据公司实际生产设备情况量身订制的综合节能改造方案，通过热量能源回收系统以及配套的风管、风阀、排气筒、燃烧系统等，对生产过程中的产生的废热气回收处理，实现VOC挥发性有机废气处理，同时节约天然气用量和电力能耗。","2280"]
[34,"蚌埠市","安徽集美空气处理设备有限公司","年产15万方空调用节能环保滤纸自动智能化生产线升级改造项目","改造现有生产线为自动化生产线。同时淘汰锅炉，铺设蒸汽管道，改造烘干设备，把原来使用电烘干改为使用蒸汽烘干，改造锯床车间由开放式改造为封闭式生产，较少粉尘污染，达到节能减排的目的。购置生产线6条，配套变压器、消防设施建设和建设生产及辅助用房20000平方米。","3250"]
[35,"蚌埠市","蚌埠申徽彩色印刷包装有限公司","生物质锅炉改天然气锅炉技改项目","我公司拟将6T的生物质锅炉改为4T天然气锅炉，其中新采购先进一台WNS4-1.6-Y/Q型4T全自动天然气锅炉及配套设备。管道采用新型保温材料、新建锅炉房基础设施。项目预计节煤量2411.89吨。 ","550"]
[36,"蚌埠市","中建材（蚌埠）光电材料有限公司","70t/d玻璃窑炉烟气处理及余热利用一体化项目","购置设备，建设一套窑炉烟气处理系统，同时对厂区原有烟气管道进行改造，以窑炉除尘脱硝及余热利用为目的，大幅减少氮氧化物及烟尘的排放，提高能源的利用效率，降低能源消耗总量。本项目不新建建筑物，只涉及设备基础及土石方工程。","564"]
[37,"蚌埠市","安徽德源环境科技有限公司","年加工5万件高效气体净化设备项目","该项目位于怀远县经济开发区世纪大道15-19号，距离淮河4230米，一期租赁标准化厂房约5310平方米，建设气体净化设备生产线及相关实验平台。购置主要设备如：压型机(WF-JK) 2台、摇摆冲床6台、剪冲机2台、开料机2台、冲剪一体2台、压条机2台、空压机1台、冲床2台、等离子切1台、卷板机1台、电动单梁3套、新型收尘1套、烟尘检测2套、激光切割1台、风速检测1台、车床2台、锯床1台等。","15000"]
[38,"蚌埠市","蚌埠市宏业肉类联合加工有限责任公司","燃煤锅炉清洁能源改造及污水处理技改项目","采购先进的燃气热力设备即2台TEC-0.6T、16台TEC-1.0T蒸汽热源机供热系统，替代原有的2台10t/h燃煤蒸汽锅炉蒸汽供热，同时改造供热系统蒸汽管道及附件，实现清洁能源及热能高效综合利用。项目建成后，年综合节能折合标煤4231.92吨。","600"]
[39,"蚌埠市","蚌埠市华东生物科技有限公司","生物质锅炉改天然气锅炉改造项目","企业现有生物质锅炉污染治理设施已不符合要求，须提标改造。因此，企业本次采用燃气锅炉，替代企业现有生物质锅炉，以达到环保要求。目前，各大企业也纷纷从自身的角度出发改善自身能源结构，减少对环境的污染。对于“高耗能、高污染”的产业找到清洁的可替代能源，也是在全国性的产业结构调整中生存下去的关键之所在。","550"]
[40,"蚌埠市","蚌埠中建材信息显示材料有限公司","蚌埠中建材信息显示材料有限公司150t/d玻璃熔窑烟气除尘脱硫脱硝工程项目","项目釆用触媒(催化剂)陶瓷滤管除尘脱硫脱硝一体化工艺，建设一整套脱硫脱硝除尘系统，以大幅减少烟气中的氮氧化物、二氧化硫、颗粒物等排放。本项目不新建建筑物，只涉及设备基础及土石方工程。","1083"]
[41,"蚌埠市","海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司","250t/d超白太阳能玻璃生产线升级改造项目","本项目主要是对250t/d超白太阳能玻璃生产线升级改造，新增部分工艺设备，对生产线厂房和部分设备进行更换和改造，配套建设均化库和碎玻璃系统。","34126"]
[42,"蚌埠市","安徽方兴光电新材料科技有限公司","年产3000万片柔性触控模组","\"建设规模及主要内容 （1）本项目利用现有办公楼、仓库及6500㎡标准钢结构厂房进行净化装修；配套建设给排水、变配电、消防系统、环境保护设施等公用辅助工程。\r\n（2）根据项目运营需要，引进工艺技术先进的FILM 开料机、UV机、IR老化隧道炉、卷对卷压膜、卷对张压膜、曝光机、DES显影蚀刻剥膜线、印刷机、IRAg隧道炉、烘烤箱、激光银机、清洗线、镭射切割机、玻璃切割、卷对张贴合机、CCD大张贴合机、小片贴合机、模切冲床、脱泡机等生产机械与设备以及质量检测仪器和环境保护设备等其他生产辅助设备。项目建成后，将形成年产柔性触控模组3000万片的生产能力。\"","7620.79"]
[43,"蚌埠市","蚌埠丰润食品有限公司","生物质锅炉改天然气锅炉改造项目","公司二台四吨的生物质锅炉改为二台二吨天然气锅炉，其中新采购先进的二台2T全自动天然气锅炉及配套设备\r\n，管道采用新型保温材料，新建锅炉房基础设施，拆除原有生物质锅炉、水冷却设备，实现节能降耗。项目建成后节约标准煤约2227吨。","550"]
[44,"蚌埠市","安徽省金正塑业有限公司","PET片材压延、压光生产线节能、智能化技术改造项目","购进目前国内最先进的智能化PET片材压延、压光生产线，淘汰一批老、旧耗能大的设备，节约能耗，降低生产成本，提高生产能力。项目计划投资650万元，其中固定资产投入550万元，所有资金由企业自筹。","650"]
[45,"蚌埠市","蚌埠盛鑫玻璃器皿有限公司","煤改气窑池生产线技术改造项目","1：采用国内先进技术，有效减少灰尘，有害气体的排放。2：节省煤资源是过去增倍。3：新增天然气供气设备及管道设备，高温退火窑，全自动净水设备。","910"]
[46,"蚌埠市","蚌埠市福淋乳业有限公司","生物质锅炉改天然气锅炉改造项目","一台10吨的生物质锅炉改为一台4吨天然气锅炉，其中新采购先进一台WNS4-1.25-YQ型4T全自动天然气锅炉及配套设备，管道采用新型保温材料，利用原有锅炉房基础设施。拆除原有生物质锅炉、水冷却设备，实现节能降耗。项目建成后年节约标准煤约4501.86吨。","600"]
[47,"蚌埠市","安徽顺利生物有限公司","年产100吨维生素C磷酸酯镁生产线绿色治理改造项目","该项目在企业原有年产30吨维生素C磷酸酯镁生产线的基础上进行综合性改造：一是扩建维生素C磷酸酯镁生产线，年产能达到100吨；二是实施燃煤锅炉天然气替代改造和水处理设施改造，建设一座400立方米循环水池和冷水塔；三是对生产工艺进行改造，采用降低反应温度和调节PH值等工艺优化反应步骤，提高产品产量。项目主要购置搪瓷反应釜、压滤机、反渗透水处理器、酒精蒸发器、液相色谱仪、洗涤压缩机等机器设备。","820"]
[48,"蚌埠市","蚌埠通达汽车零部件有限公司","电泳、喷漆数字化自动生产线项目","新建的电泳、喷漆数字化自动生产线项目占地2000平方米。车间总体设计、工艺流程及布局数字化建模；车间互联互通网络架构与信息模型，现场数据与生产管理软件实现信息集成，车间制造执行系统（MES）、企业资源计划（ERP）系统高效协同与集成，数据分析与优化。同时引进一条先进的阴极智能自动电泳线、智能自动喷漆线和配套的废水处理系统，形成年生产为2500吨零部件电泳、喷漆的生产能力。","800"]
[49,"蚌埠市","蚌埠华泰新型建材有限公司","煤矸石砖生产线余热利用节能技术改造项目","利用煤矸石砖在隧道窑内自发热燃烧所产生的热量加热。新增设热管式锅炉产生蒸汽，从而达到能源循环利用并替代燃气锅炉。项目改造完成后，节约电量20万千瓦时。年综合节能折合标煤3596.18吨；年减排烟尘排放458公斤，二氧化硫375公斤；氮氧化物4.37吨。","550"]
[50,"蚌埠市","安徽晶辉玻璃制品科技有限公司","关于煤改气窑炉环保技改项目","项目占地300平方米，新建天然气50m3马蹄焰窑炉一台，把煤改气发生炉改成天然气炉，新增天然气喷气燃烧枪、流量控制阀、压力调节器等设备。以符合国家及地方环保要求，配套新建除尘、脱硫及脱硝环保处理设施，以达到环保超低排放。","1680"]
[51,"蚌埠市","安徽省登源新型建材有限公司","年产20万吨干粉生产线扩建项目","新增新型环保智能化预拌砂浆成套设备、智能储存罐、衡器秤、螺杆空压机气力输送系统、装载机,低配电系统、粉粒物料运输车等设备，利用发电厂废弃物（粉煤灰）建设年产20万吨干粉生产线。采用国内先进节能技术（富氧燃烧），引进环保设备（袋式收尘器、脉冲单机除尘器、密闭的输送设备、隔音设备等），购进成套检验设备，达到节能高效高品质的生产工艺。","2000"]
[52,"阜阳市","阜阳美连德电子科技有限公司","自动感应出泡沫洗手机项目","建设5条自动感应洗手机生产线，购置空压机、高度规测试台、步进电机、测试机等生产加工设备。配套建设、配电、给排水、消防、环保设施等公用辅助工程。项目建成投入运营后，将实现年产50万台自动感应洗手机的生产规模。","7041.1"]
[53,"阜阳市","安徽宏洋包装集团有限公司","印铁制罐生产线升级改造项目","采用国际先进技术，购置日本富士印铁机，制罐冲压设备及制罐\r\n智能机械手设备，对现在的印铁车间、制罐车间进行技术改造:建设UVE铁生产线、制罐自动生产线:自动喷码设备等，对印铁工艺及制罐技术进行改造，同时拆除现有的废气处理设施，新上先进的RTO废气处理系统，项目建成后可以有效地提高生产效率，降低生产成本，提升企业效益，同时实现对废气治理的达标并做到无味排放。","3000"]
[54,"阜阳市","阜南华翔羊毛衫有限公司","年产600万件环保针织衫生产线节能技改项目","1、购置ERP管理系统、智能化生产线、毛纱检测设备、全电脑编织机等工艺先进环保针织衫成套设备及其他辅助设备，配套天然气集中供气系统、给排水及消防等实行绿色环保改造。                                                                                                                                                              2、项目建成后，年节约标煤500吨。","650"]
[55,"阜阳市","安徽开乐专用车辆股份有限公司","高端厢车智能制造装备工艺提升项目","本项目利用公司现有生产车间，更新淘汰原有高耗能设备，购置自动淋胶机、热压机、龙门铣床、激光切割机、数控精密折弯机等生产线设备，增加环保除尘设备，同时配备生产轨道、 行车、机械安装台等设施；并对其进行给排水、变配电改造，已达到高端箱车智能制造装备工艺提升，更加节能环保的效果。","10000"]
[56,"阜阳市","安徽正稳环保高科有限责任公司","2万t/a固定废弃物处置中心项目","  项目规划总建筑面积60000平方米，主要包括生产管理区、焚烧处置系统和辅助生产区，购置仪器设备，建设年处理能力2万吨固体废弃物处置中心，配套建设给排水、变配电、绿化、围墙、道路等公用辅助工程。","12428.95"]
[57,"淮南市","安徽湘大骆驼饲料有限公司","安徽湘大年产5万吨特种水产饲料生产线","年产5万吨特种水产膨化饲料生产线由原料接收/清理系统、粉碎系统、配料混合系统、膨化系统、包装系统、液体添加系统、除尘系统、压缩空气与蒸汽供给系统等构成，整条生产线由中央控制室电子计算机控制。生产线的最大特点是节能、秸秆原料化利用（主要原料为棉粨、豆粕、菜粕、小麦麸皮、米糠及农作物秸秆等）生产工艺先进、灵活，能根据市场供求情况变化和用户的需要，灵活安排生产。","6951.05"]
[58,"淮南市","安徽洁诺德塑胶包装有限公司","年产5亿套高端食品、药品、日化内包材容器技改项目","项目规划用地55亩，总建筑面积28400㎡，购置粉碎机、和料机、注塑机、吹塑机、六色印刷机、印刷生产线、进口注塑机及模具等生产设备。配套建设供电、供排水、消防、道路、绿化、环保设施等辅助工程，研发并创新新型电子化智能化食品、药品、乳制品、日化用品包装及相关产品，构建企业ERP及MES系统，建设从原料选取-生产工艺-生产流程-成品检验-成品打包-物流运输-售后服务等一条龙式联网可追溯生产经营模式。","10200"]
[59,"淮南市","安徽博美奥齐机械设备有限公司","大理石框架锯生产线升级改造项目","  本项目扩建标准化钢结构生产厂房10000平方米及消防、配电配套设施；对原加工生产线设备进行升级改造，淘汰原有高耗能半自动化车床设备，购置国内外先进五面体龙门加工中心、数显卧式铣镗床、全自动立式车床等高效节能智能生产设备，购置大件三坐标测量仪、小件三坐标测量仪、齿轮测量中心等产品检验检测设备；对原喷砂除锈房和原喷油漆线进行改造，改用水性漆喷漆线减少对环境的污染。","2600"]
[60,"淮南市","安徽百仓塑业有限公司","安徽百仓塑业有限公司塑料发泡生产线项目","项目整体工程以资源高效循环利用及清洁生产为宗旨，购置购置EPS、EPE自动化生产设备等提高塑料利用率，集中排单，合理配材；利用电力电子技术和自动控制技术对塑料发泡生产线上的电机进行改造，智能节能；采用蒸汽冷凝水的回收系统使锅炉用汽点及蒸汽回收机形成密闭循环系统，达到水循环利用的目的。项目总建筑面积约30000平方米，总投资约9500万，建成后将形成年产10000 吨生物基塑料发泡制品的生产能力。","9500"]
[61,"淮南市","淮南弘盛环保科技有限公司","年处理10万吨废盐综合资源化利用项目","年处理能力10万吨废盐生产线。达标达产后年处理能力达到10万吨/年。拟建项目建成后，一方面可以解决日益突出的工业盐渣问题；另一方面，实现废物资源利用的良性循环，对推动当地的社会经济发展起重要作用，因此也具有良好的社会效益。","12000"]
[62,"淮南市","安徽汉邦日化有限公司","安徽汉邦日化有限公司二期扩建项目","该项目通过引进智能节能节水设备，实现湿巾的绿色生产，保证工业园区清洁生产。该项目总占地78亩，总投资1.5亿，目前建设内容为：1#生产车间及仓库：建筑面积19242㎡；2#生产车间及仓库：建筑面积16091㎡；3#厂房：建筑面积16091㎡；综合楼：建筑面积2500㎡。固定资产投资8500万，包括生产线水处理设备（6套）、生产线及延伸配套设备6套、加药系统（4套）、智能机器人（15台）等，形成年产2亿包可降解卫生湿巾及手术衣帽生产规模。","15000"]
[63,"滁州市","安徽明壹新型环保材料有限公司","年产30万立方米蒸压加气混凝土配筋墙板材及砌块生产线","项目建设主要内容包括：1.重新规划设计厂房、办公房、生产线、原料和产品场地等；2.进行基础设施建设。投资6000万元，建设新厂房7836.4平方米、办公用房294平方米、道路、原料和产品场地等；3.购买安装设备生产线。投资800万元，购置安装蒸压加气混凝土配筋墙板生产线","6000"]
[64,"滁州市","安徽华塑股份有限公司","水泥分公司窑尾脱硝除尘提标改造项目","项目包含脱硝改造和袋除尘器改造两部分。其中，脱硝改造采用精准SNCR脱硝技术，对原有的喷射系统进行改造，采用最新研制的雾化喷枪，有效提高NH3与NOX的反应效率；袋除尘器改造主要对窑尾除尘器的滤袋进行更换，增加滤袋的长度，从而增加除尘器的过滤面积。项目利用现有土地，不新增用地。","509"]
[65,"滁州市","安徽金禾实业股份有限公司","75t/h三废炉装置项目","建设占地面积3162平方米，建筑面积1728平方米的75t/h三废炉装置，购置三废流化混燃炉、旋风除尘器、余热锅炉、电袋除尘器、一次风机、二次风机、引风机等主要生产设备约31台/套，达到生产75t/h蒸汽（压力：5.29MPa，温度：485℃）的能力。","4828.34"]
[66,"六安市","安徽鑫生新型建材有限公司","年产60万吨预拌砂浆项目","建设一条可实现年产60万吨预拌砂浆（10万吨袋装，50万吨散装）的生产线，项目计划总投资5000.00万元；其中规定资产投资：4460万元（设备购置费2100万元）；流动资金：540万元。预计年实现营业收入16705.00万元。","5000"]
[67,"六安市","霍山丰乐生物能源科技有限公司 ","年产七万吨生物质成型燃料、两万吨生物质竹木塑粉及一万吨生物质炭项目","建设4栋厂房和1栋办公楼。新上符合产业政策的破碎机、精粉机、烘干机、成型机等相关设备，合计50台。","3500"]
[68,"六安市","霍山海创环保科技有限责任公司","霍山县生活垃圾焚烧发电项目","霍山海创环保科技有限责任公司于2017年12月26日注册成立，项目位于六安市霍山县经济开发区老皇寺村，项目总投资2亿元，占地面积47389㎡。规划建设一条日处理400吨的生活垃圾焚烧处理系统，配套建设1台8MW凝气式汽轮机和1台9MW发电机，于2019年7月开工建设，预计2020年10月并网发电。","20000"]
[69,"六安市","安徽应流集团霍山铸造有限公司","航空发动机高温合金零部件产业化能力提升项目","本项目利用应流霍山工业园现有C厂区用地建设：钛铝叶片车间、粉末冶金机匣车间、钛合金母合金制备车间、钛铝叶片和机匣加工车间、热等静压车间等；总建筑面积117990㎡；新增母合金熔炼、粉末冶金、精密铸造及机械加工等主要生产设备及检测设备819台（套），新增固定资产投资21.5亿元。","250000"]
[70,"六安市","安徽冠盛蓝玻实业有限公司","安徽冠盛蓝玻余热发电项目","项目拟投资建设余热发电机组一套，购置余热锅炉两台，4.5MW汽轮机一台，5MW发电机一台，冷却塔两台及余热发电配套系统一套，采用废气余热回收，蒸汽轮发电工艺，年运行时间8000H，形成年发电量3084.8*104KW/h,年净供电量2822.4104KW/h的生产能力","4200"]
[71,"六安市","安徽龙钰徽派古建工艺制品有限公司","清洁生产技术改造项目","优化现有烟气处理工艺和排放方式，采用炉内脱销，集中除尘后脱硫，更换原有的环保设备，采用2台箱体脉冲袋式除尘器以及一层39m高的脱硫塔。项目实施后可减少烟尘。二氧化硫及氮氧化物的排放量，环境效益显著。","550"]
[72,"六安市","安徽精卓光显技术有限责任公司","（一期）废水废气综合治理及空压热回收处理系统","项目建设一套完整的废水废气综合治理及空压热回收处理系统，建设有：①4500m&sup3;/天废水处理系统，生产中含氟废水、有机废水、清洗废水、污泥、HF废酸处理系统及RO浓水回用系统，采用PLC自动控制系统和上位机控制系统进行数据采集和系统控制，废水站独立 SCADA 系统。设计为无人值守控制方式，控制系统对整个工艺系统进行集中监视、管理、自动程序控制，处理站内设有水质监测分析化验室，时时监测进、出水水质及各处理单元的运行工况参数,确保整个系统稳定有效管理，整体投资省、占地少、操作简便、运行费用低。\r\n②废气处理系统，生产段中产生的酸性废气、有机废气及粉尘废气采用吸脱附催化燃烧法，依靠新型吸附材料吸附，在接近饱和后引入热空气进行脱附、解吸，脱附后废气引入催化燃烧床无焰燃烧，将其彻底净化，热气体在系统中循环使用，大大降低能耗，并导入低能耗的滚筒除尘装置、废气洗涤塔、旋流板塔、干式过滤器、吸附净化装置、HCH型催化然后装置，吸附一体化装置排烟高度15米，设有多点温控点及自动报警系统，运行稳定可靠、运行成本低、维修方便，每年消减COD148.1吨/年，\r\n③纯水系统（含浓水回收系统及切削液）：为车间生产提供超纯水的同时回收纯水系统的浓水，本套系统照比市面上常规水平，对超滤、反渗透系统均设置浓水回收系统，系统超纯水总回收率最高可达到92%；我司每小时节水26.5m3；按纯水站日生产运行20h，年生产运行300天计算，年可节水159000t。\r\n④空压热回收处理系统：项目主要设备包括切削液系统、空压机、干燥机、冷却器、热回收装置等。按照设备处理能力计算得出每分钟回收的热量为12575大卡/min；天然气每分钟可节省1.257立方天然气；冬季按每天24h生产计算，每天可节省1810立方天然气；每天折合减排二氧化碳3322kg/d，年减排二氧化碳298.98吨/年。","3407"]
[73,"六安市","金寨海创环境工程有限责任公司","金寨县生活垃圾焚烧发电二期项目","项目规划建设一座日处理600吨的生活垃圾焚烧发电厂，配套建设2×300吨/日机械炉排垃圾焚烧锅炉+2×N6MW汽轮发电机组，分二期实施。一期规划建设1×300吨/日机械炉排垃圾焚烧锅炉+1×N6MW汽轮发电机组，已于2016年投产运行；二期规划建设1×300吨/日机械炉排垃圾焚烧锅炉+1台6MW的中温中压凝汽式汽轮机发电机组。主要包括新建垃圾卸料平台及垃圾池、焚烧系统、烟气净化系统、锅炉排渣输送系统等。","13000"]
[74,"六安市","安徽金寨将军磁业有限公司","高性能镧钴铁氧体生产线节能环保综合技术改造项目","项目淘汰一批高能耗、产能低的设备，购置新型节能环保生产设备球磨机、伺服液压机、节能辊道窑炉、全自动磨加工生产线等设备40余台套，配套建设生产废料自动回收利用系统、节电系统、磨削余料自动回收利用系统、生产废水水处理系统及循环利用系统。项目投入运营后达到生产用水完全循环使用（零排放）、年节电300万千瓦时、生产废料自动回收、节约用工、削减排放等综合目标。","1500"]
[75,"马鞍山市","马鞍山市伟泰锡业有限公司","年产4000吨电解焊锡锭改建项目","1、项目总投资15000万元，利用企业原厂房设施进行技术升级改造，其中改扩建21600平方米厂房，更换企业原有一台12T熔炼炉、两台烘干炉、两台电炉等生产设施，配套建设布袋除尘器及碱液喷淋洗涤塔等环保实施，；\r\n2、购置熔炼炉、烘干炉、真空炉、反应釜、结晶机等生产设备；\r\n3、项目采用真空熔炼压力挤出、冷却床循环降温、锡渣自动处理等先进工艺，显著提高产品纯度，同时节能降耗、绿色生产。","15000"]
[76,"马鞍山市","安徽同盛环件有限公司","年产5万吨大型风电环件加工项目","调质炉改造是公司年产9.6万吨环件改造项目的重要部分，调质炉改造将实施11*4.5*2.6米和11*5.3*2.6米两台蓄热式台车热处理炉，计划投资565万元，其中：炉体及安装造价508万元、空压机、管道、电缆等57万元。","565"]
[77,"马鞍山市","山鹰国际控股股份公司","资源综合利用发电项目","工程占地约98.3亩，主体工程包括建设2台130/h循环流化床锅炉（1用1备），配备1台C30MW抽凝式发电机，辅助工程包括燃烧系统、热力系统和灰渣输送系统，公用工程包括净水设施、电气、暖通、热控、空压及通信等，贮运工程包括燃料贮存设施、输料系统、石灰石粉库、灰库、渣仓等，环保工程包括锅炉烟气高效电除尘器、炉外烟气半干法脱硫、SNCR脱硝系统、布袋除尘、正压气力除灰、干法机械排渣系统以及噪声治理等措施。","77616"]
[78,"马鞍山市","山鹰国际控股股份公司","造纸污水处理提升项目","项目位于山鹰公司二分厂现有废水处理站西北角、沼气发电站北侧空地，用地不足部分拆除部分现有成品仓库补足，改建1套CODCr处理能力为90t/d的厌氧反应装置，主要由循环罐、UMAR厌氧反应罐和化学药品投加系统组成。","1187.47"]
[79,"马鞍山市","马鞍山市诚鑫金属制造有限公司","年产一万台高端数控智能加工中心底座升级技术改造项目\t\t\t","项目利用原厂房5000平米，新增V法铸造生产线，配套建设砂处理、清洁、机加工等辅助设施，达到年产一万台高端数控智能加工中心底座生产能力，主要生产设备包括1.5吨钢壳中频电炉、抛丸机、射芯机、空压机等\t\t\t\t\t\t\r\n","1200"]
[80,"马鞍山市","皖能马鞍山发电有限公司","皖能马鞍山发电有限公司储煤场全封闭改造项目","项目改造建筑面积32000平方米；改造煤棚采用全封闭结构，整体采用三心圆空间网架结构，屋面及围护结构采用檀条加单层镀铝锌压型钢板方案。","7958"]
[81,"马鞍山市","安徽省新业沥青有限公司","年产48万吨沥青混凝土预拌中心技改项目","       公司拟对现有生产供料系统进行升级改造，主要建设内容为：新增一条中联重科“阶站式干法、整形式高品质制砂生产线”，中联重科是国内品牌企业，所提供设备引进德国技术，具有国内机制砂石生产的先进性，加工产品的粒形，颗粒级配，石粉含量，含水量，细度模数等均得到国家标准，可实现生产线全封闭、无粉尘、无噪音、零排放，改造后可实现生产160吨/小时优质砂石，年新增产值5000万元。","3554.77"]
[82,"马鞍山市","马鞍山马钢比欧西气体有限责任公司","马鞍山马钢比欧西气体有限责任公司空分产线升级改造项目","对产线进行升级改造增加一台2万Nm3/h的氮压机","1000"]
[83,"马鞍山市","安徽华星化工有限公司","供热系统节能环保改造项目","该企业为了提高能源使用效率，拟对厂区原有供热系统进行节能环保改造，将原有3台20吨锅炉进行整体淘汰，更换成60吨的蒸汽锅炉，同时配备完善的脱硫脱硝以及除尘系统，并对原有供热管道进行改造，以满足新的供热要求。改造后，锅炉效率由65%提升至85%，年可节约7500吨标煤，年减少SO2排放量113.95吨，年减排氮氧化合物151.11吨，年减排烟尘量86.79吨，环境效益显著。","2845"]
[84,"马鞍山市","瑞泰马钢新材料科技有限公司","节能环保型高温材料智能化制造基地及钢铁高温材料创新中心","①高效连铸用长寿环保功能材料（滑动水口）生产线（1万吨/年）\r\n主要生产：转炉闸阀、钢包滑板、各类水口等。\r\n②低碳无碳精炼钢（铁）包衬砖生产线（3.0万吨/年）\r\n主要生产：转炉镁碳砖、电炉镁碳砖、钢包渣线镁碳砖、镁铝碳砖、铝镁碳砖、机压无碳钢包砖、RH无铬化镁铝砖（免烧）、铁水包叶蜡石碳化硅砖、鱼雷罐铝碳-碳化硅砖等。\r\n③高性能不定形耐火材料生产线（5万吨/年）\r\n主要生产：镁质不定形和预制件及铝硅质不定形材料。镁质不定形产品包括镁质干式料、涂抹料、喷补料等。预制件及铝硅质不定形主要产品包括镁质预制件、座砖、冲击砖、钢包预制件、中包包盖、电炉盖、钢包浇注料、中包永久层浇注料、捣打料等。\r\n④技术创新中心（研究院），实验楼，电气室，空压机等辅助设施。\r\n技术创新中心（研究院）：集研究、试验、办公、专家公寓及其配套设施。创新中心致力于先进耐火材料的关键技术和产品研发，耐火原料资源的综合利用和废旧耐火材料的回收再利用研究。","54000"]
[85,"芜湖市","芜湖精艺铜业有限公司","精密铜管生产线及热处理炉保护气体循环再利用改造项目","利用公司现有厂房设施，对精密铜管生产线进行节能技术升级改造，改造完成后降低人工成本、提升产品质量，同时在辊底炉的放空口增加一套尾气净化处理装置，对氮气中混入的对铜管退火有影响的的杂质净化除去，净化气再通入辊底炉进行循环利用，来达到节能减排的目的。通过本项目可节约 90%以上氮气用量，可大大降低退火成本，该热处理炉保护气体循环再利用技术，目前是铜管行业首次使用，符合国家现在倡导的节能减排政策，为铜管行业的发展做出贡献。","800"]
[86,"芜湖市","威灵(芜湖)电机制造有限公司","新增年产1000万台智能家电直流电机项目","本项目为“新增年产1000万台智能家电直流电机项目”中的节能部分的实施内容，具体体现在：采购布袋除尘器、BLDC环保设、COD在线监控仪、氮氧在线分析仪、数采仪、线圈绕线机等设备合计金额约776万元，起到节能降耗的效果。","776"]
[87,"芜湖市","安徽华星消防设备（集团）有限公司","洁净高效水系灭火系统生产线技术改造","改建现有生产车间、试验中心，增置构件成形成套设备、数控机床、表面处理线等先进的加工与检测设备30多台套。达到年产水系灭火设备20万台套的生产能力。","1500"]
[88,"芜湖市","安徽美芝精密制造有限公司","旋转式压缩机涂装环保降耗技术改造项目","该项目为“旋转式压缩机能效提升技术改造项目”的环保专项，用于集中处理喷涂过程中产生的废气污染物。项目总投资1000万元，其中设备投资900万元。该项目设备共计两套焊接废气处理设备，设计处理能力为21000m3/h、37000m3/h，污染物处理效率95%，目前已投入使用你年度累计减量237KG；投入涂装环保设备降低VOC排放，共计三套，已完成两套投入，减排约0.8吨；钼化废气处理设备累计已投入运行5台，使用催化燃烧工艺，减少重金属污染，设计处理量均为24000m3/H；已投入压滤设备以及压块设备3台，污泥以及铁泥减重300吨/年；待上线热处理废气处理设备3台。","900"]
[89,"芜湖市","安徽省无为天成纺织有限公司","再生循环纺织产线改造项目","从收集其制衣生产过程中产生的高档纺织品边角料开始，到运输、开松、纺纱直至做成成衣，返供给品牌商。并通过国际第三方认证、GRS体系，实现产品可追溯、闭环式循环利用。项目利用现有厂房及相关设施，对设备进行技术改造，提高产品的附加值，提升产品的竞争力，增加企业效益。","800"]
[90,"芜湖市","芜湖强超建筑材料有限公司","一般固体废弃物综合利用项目","项目新征土地22608平方米，新建厂房13851平方米，购置破碎筛分成套设备、全自动砌块成型生产线、叉车、除尘环保设备等国内先进设备，形成年利用铸造废砂、建筑废料等一般废弃物生产30万方混凝土砌块等产品的生产能力。","3000"]
[91,"芜湖市","奇瑞汽车股份有限公司","涂装21线31线喷漆废气末端治理项目","在现有厂区内，在涂装21线、涂装31线配置喷漆废气焚烧治理设施；改造完成后，喷漆废气VOCs排放浓度能满足芜湖市法规要求。\r\n涂装21线废气焚烧治理设施布置在涂装21线厂房东面绿化带上；处理废气风量109万m&sup3;/h；配置沸石浓缩转轮设备共5台，RTO焚烧设备1台，废漆处理间废气收集系统，新增大烟囱进行废气排放；        \r\n涂装31线废气焚烧治理方案在涂装31线厂房南面的马路上方搭建平台，设施布置在平台上；处理废气风量190万m&sup3;/h；配置沸石浓缩转轮设备共9台，RTO焚烧设备2台，废漆处理间及调漆间废气收集系统；设备建成使用后，VOCs排放浓度能达到≤30mg/m&sup3;，满足法规要求。","12306"]
[92,"宣城市","安徽富凯特材有限公司","35吨电弧炉及AOD炉冶炼车间除尘系统改造","    电炉除尘系统，包括导流罩、屋顶罩、诱导式屋顶增速罩、除尘系统屋顶罩除尘管道、电炉屋顶罩烟尘气单臂管道支撑架、脉冲布袋除尘器、主风机、主电机、烟囱、集尘系统、消防器材。\n    AOD炉除尘系统，包括屋顶罩、诱导式屋顶增速罩、除尘系统屋顶罩除尘管道、AOD炉顶吸罩、AOD炉顶吸罩除尘管道、AOD炉顶吸罩烟尘气单臂管道支撑架、脉冲布袋除尘器、主风机、主电机、烟囱、集尘系统、消防器材。","1500"]
[93,"宣城市","安徽省兴宙医药食品有限公司","葡萄糖酸内酯生产线清洁生产与自动化技术改造项目","一、新建2t/h双极膜物料清洁处理系统。购置“液压式双极膜电渗析膜组器”、“料液循环系统”等组件，将葡萄糖酸内酯的原料——葡萄糖酸钠提取工序，50%的处理能力，由离子交换的化学处理工艺更改成双极膜透漏的物理处理工艺，以大幅度减少用水量、耗酸量，新工艺产生的液碱可以直接用于公司废水中和，实现清洁生产、循环利用的效果。\r\n二、改建10m3/hr葡萄糖酸转化连续离子交换系统。购置“连续离交主机系统及外围配件”，将葡萄糖酸内酯的原料——葡萄糖酸钠提取工序，50%的处理能力，改成连续离交工艺，以显著降低用水量、耗酸量，提高树脂使用效率。\r\n三、改建2万吨/年葡萄糖酸内酯精制及自动化包装车间。购置“真空干燥机”、“真空上料输送机”、“自动包装机”等设备，打造一个全新的葡萄糖酸内酯精制和包装车间，将葡萄糖酸内酯精制能力提高一倍，产品质量达到一个新水平，以满足国内外高端客户对优质产品的需求。\r\n四、改建1万吨/年复配食品添加剂系列产品自动化生产车间。购置“槽型混合机”、“自动化包装机”等设备，生产具有各种特定功能的复配食品添加剂新产品，优化产品结构，增强企业竞争力。\r\n五、改建2万吨/年淀粉糖（环状糊精）生产车间。购置“发酵罐”、“种子罐”等设备，生产淀粉糖和环状糊精，两种食品添加剂。增加产品品种，开拓利润增长点。","3500"]
[94,"宣城市","安徽省宣城市双乐混凝土有限公司","环保和车辆物联网改造提升技改项目\t\t\t","总投资1450万元， 更新购置生产线上脉冲袋式环保除尘设备，更新环保型振动式砂石分离机，新建安装车辆全自动洗车机，淘汰目前国Ⅲ发动机排放标准的车载泵、泵车、混凝土搅拌运输车等设备，新购置国五（国六）发动机排放标准的车载式混凝土泵、混凝土泵车、混凝土运输搅拌车、装载机，并安装先进的车辆远程监控系统（物联网）管控现场混凝土的质量，从而提升企业的环保和产品质量能力。\t\t\t\t\t\t","1450"]
[95,"宣城市","郎溪县正禾米业有限责任公司","日处理500吨稻谷生产线扩建项目","新扩建日处理500吨稻谷生产线一条，生产线采用全智能化控制进行清洁生产、整个系统采用PLC控制，能有效节能电能、全自动化的稻米上料、除尘、加工及包装生产线，有效节省了人工、车间环境大幅改善，实现了清洁生产。新建生产车间3500平方米，简易罩棚1000平方米，改造原有谷壳仓、新建800立方谷壳仓、扩建500吨钢板仓一座，配套清理除杂设备一套。","2000"]
[96,"宣城市","中国宣纸股份有限公司","宣纸生产清洁化生产提升改造","为了更好的达到节能减排，实现清洁生产，对宣纸文化园原有的古法生产线进行清洁化升级改造，新建一座厂房，淘汰落后的晒纸土焙、工业炉窑，自主研发一台晒纸钢焙和一套电加热循环系统；在312厂新建一套先进的蒸球、压力反应釜等洗漂设备及配套设备，与国内高校合作开展无氯化漂白清洁化改造。项目建成后，可实现减少燃煤年使用量200吨，年节水10万吨，年减排烟尘约2吨、二氧化硫约2吨、氮氧化物约2吨、COD约10吨、氨氮约0.4吨，杜绝了可吸附有机卤素的排放，具有良好的环境效益。","800"]
[97,"宣城市","安徽宣城海螺水泥有限公司","宣城海螺1﹟2﹟水泥熟料线新增SCR脱硝技改项目","在两条熟料生产线窑尾PH锅炉风管前各新增一套SCR反应器，反应器内安装蜂窝式催化剂并配置耙式清灰器，清除灰尘进入灰斗后通过拉链机回入生产系统。在窑尾预热器出口与PH锅炉风管之前增设脱硝系统取风风管和阀门，将气体接引入SCR反应器。","6180"]
[98,"宣城市","安徽宣城海螺水泥有限公司","宣城海螺1#2#窑尾电收尘改袋收尘技改项目","将1#2#熟料生产线窑尾原电除尘器拆除, 利用原收尘器基础，更换全新袋收尘器。利用原有灰斗，更换窑尾风机及高压电机，改造进出风管，增加一台空压机站。实现1#2#窑尾电收尘改袋收尘。","3000"]
[99,"宣城市","宣城市泰力磁业有限公司","高性能磁瓦生产线布局优化及设备更新技改项目","为提高压型工序自动化生产水平，降低员工的劳动强度，特将压机全部配备取胚机；根据生产技术新要求，将逐步取消磨加工工序部分的外协工作，将代加工产品收回自行加工，新增磨瓦机20套；为充分利用夜间低谷电量，降低生产成本，再新增球磨机8台；为了降低能耗，淘汰一条旧电窑，新增一条新的双层电窑，上层用于烘干，下层用于产品烧结；同时，为提高生产工艺中循环水使用效率，对生产区进行重新布局，将现有的两条生产线中的球磨研磨工序、磨削加工工序、清洗工序全部布置在新建的2#厂房中，其他工序按生产需要合理布置在原有的1#厂房中。","1200"]
[100,"宣城市","安徽美乐柯制冷空调设备有限公司","关于冷凝机组生产流水线和工业冷水机组装配项目","1、建设分冷两器装配线6条年产480万平米                                                                        \r\n2、冷凝机组装配线10条年产10000台，工业冷水机3000台 \r\n3、年产水冷凝器16000台、蒸发器18000台","16500"]
[101,"宣城市","宣城市嘉恒新型建材有限公司","宣城市嘉恒绿色环保型智能化砂浆生产线","年产50万吨的干混砂浆项目，主要产品为普通砂浆、石膏砂浆以及特种砂浆。项目总投资13500万元人民币，环保投资约为323万人民币。","13500"]
[102,"宣城市","宁国市海兴耐磨材料有限公司","年产2万吨高铬铸球、铸锻技术改造项目","本项目总投资 1500 万元，利用现有场地及厂房，建设中频电炉8台、全自动淬火线2条，年产高铬铸球、铸锻 2 万吨。通过上线自动化生产线，减少人工操作造成的能源损耗，达到既定资源最大化利用，通过上线全工艺内环保设备及措施改造，减少污染物排放，真正做到节能减排的落实。","1500"]
[103,"宣城市","宣城双乐墙体材料有限公司","10万吨粉煤灰环保仓储和年产50万吨超细粉煤灰项目","项目拟占地约13亩，建筑面积约6000平方米，建设环保钢板仓库，配电控制房等工程。同时对现有球磨机进行改造、购置脉冲袋式收尘器等设备，建设粉煤灰超细磨生产线。","6140"]
[104,"宣城市","宁国海创环境工程有限责任公司","宁国市生活垃圾焚烧发电项目","项目主要建设内容包括垃圾接收、储存和供料系统、垃圾焚烧系统、余热发电系统、烟气净化系统、污水处理系统等，并配套建设厂区的排水系统、自动化控制系统等工程。项目建成后日处理垃圾 400 吨，年处理垃圾14.6万吨，年发电量4560万度。","23000"]
[105,"宣城市","安徽黄山胶囊股份有限公司","挥发性有机物综合治理项目（包含在洪川厂区技术改造项目中）","淘汰原有塑料桶浸泡溶解肠溶包衣的落后工艺，新建包衣配制间，采用带搅拌的不锈钢肠溶包衣溶解罐，利用管道自动输送。所有设备及器具均为316L不锈钢，包衣液配制及输送的全过程都在密闭的罐体及管道内完成，在配制的过程中，对包衣液进行循环搅拌、剪切，使之充分快速溶解，操作空间采用中央空调控制温度，使整个系统在23℃-25℃的环境里运行，保证生产安全。\r\n对肠溶明胶胶囊生产设备进行改进，使肠溶胶囊包衣在密闭的设备空间里干燥，并对设备排风进行收集，通过管道输送至屋面VOCs催燃设备，集中催燃后达标排放。","550"]
[106,"铜陵市","铜陵新港塑胶制品有限公司","高强度高耐腐绕组线盘生产线自动化提升项目","1、购置全自动焊接机、注塑机等先进的自动化生产设备，建设完成后可实现智能化注塑生产，有效提高产品质量标准。                                                                                            \n2、项目实施后，实现年节约标煤450吨。","600"]
[107,"铜陵市","铜陵纳源材料科技有限公司","50kt/a电池级磷酸铁纳米化提升工程","项目总投资16491.4万元，对磷酸铁生产工艺进行大型化、连续化、智能化升级，升级改造完成后将新增40kt/a电池级磷酸铁生产能力，同时对现有10kt/a磷酸铁合成工序进行纳米化改造，提高动力电池正极材料磷酸铁铁锂的循环性能和倍率性能，从源头解决电动汽车的续航里程焦虑问题。装置达产后，每年可实现销售收入5.3亿元，年利润总额5000万元，年缴税1500万元。","16491.4"]
[108,"铜陵市","枞阳海创环保科技有限责任公司","枞阳县生活垃圾综合处理项目（一期）","本项目日处理生活垃圾400吨（年处理量14.6万吨）炉机配置：本期工程配置1×400t/d机械炉排炉＋1×8.0MW凝汽式汽轮机+9MW发电机组。","28000"]
[109,"铜陵市","安徽华赛包装有限公司","全自动奶嘴生产线技术改造项目","1、购置六条全自动塑料奶嘴生产线设配及配套设施；    \r\n2、项目建成后，达到年节约标煤420吨。","720"]
[110,"铜陵市","安徽菻科新材料科技有限公司","菻科钛石膏综合利用项目","项目用地约80亩，建设原料库、均化库、水泥缓凝剂生产车间、成品库、备品备件库、维修车间、研发办公楼、堆场等约64000平方米，购置燃气热风炉、带式干燥机、皮带输送机、炉底风机、排湿风机等设备162台套，年综合利用钛渣石膏80万吨，建设年产600kt/a水泥缓凝剂生产线。","12000"]
[111,"铜陵市","安徽国弘建材科技有限公司","蒸压加气混凝土板材和砌块生产线技术改造项目","项目综合利用国电铜陵发电有限公司粉煤灰、炉渣等固废资源和余热蒸汽资源，购置相关生产、检测设备,对蒸压加气混凝土板材和砌块生产线进行技术改造，以提高蒸压粉煤灰加气混凝土板材和砌块产品性能。","4100"]
[112,"铜陵市","安徽铜陵海螺水泥有限公司","安徽铜陵海螺水泥有限公司1#、2#水泥熟料生产线SCR脱硝工程","安徽铜陵海螺水泥有限公司1#、2#水泥熟料生产线SCR烟气脱硝技术改造，建设SCR烟气脱硝系统，主要包括还原剂（氨水）输送及喷入系统、SCR反应器（含催化剂层）、除灰系统、烟气接入系统、窑灰输送系统、空压机站及控制系统，氮氧化物排放浓度NOX≤ 50mg/m3，达到超低排放要求","7065.8"]
[113,"铜陵市","铜陵国展电子有限公司","国展电子环保提升技改工程项目","1、新上一套燃气导热油炉前端“低氮燃烧器”，经低氮燃烧器处理后排气；2、所有生产产生的有机废气增加活性炭处理，使有机废气经UV光解+活性炭处理后排放；将布袋除尘器处理后的钻孔粉尘通过加高后的25米高排气筒排放；建设经蚀刻液再生和铜回收系统产生的氯气经两道铁吸收+碱液喷淋后经过25米高排气筒排放工艺流程；3、规范化建设500平方米危废暂存库和600平方米一般固废库，增加泄漏液体收集装置；4、现有污水管网改造，生产废水收集改为架空明管收集，污水处理站优化改造；5、工厂及周边环境绿色化改造，建设绿色工厂。","1800"]
[114,"池州市","安徽天利粮油集团股份有限公司","4吨燃煤锅炉清洁生产技术改造项目","改造锅炉房面积200㎡。拆除现有的4吨燃烧锅炉及其配套设备，购置4吨生物质锅炉，配套建设进料系统、除尘系统、送风系统、同时优化蒸汽供应管道及保湿等设施。","580"]
[115,"池州市","安徽华尔泰化工股份有限公司","三废混燃炉资源综合利用项目","主要建设三废混燃炉、余热锅炉、电袋除尘、输煤系统、配电、综合楼及脱硫脱硝装置等","6964.53"]
[116,"池州市","安徽双东建业再生资源有限公司","年回收加工40万吨废钢项目","占地面积46亩，建设废旧物资存放仓库及办公用房总建筑面积13000平方米，购置进口废钢破碎生产线一条，门式废钢剪切机等设备21台（套），同时建设作业场地及厂区路面硬化1.7万平米及配套设施。","15000"]
[117,"池州市","安徽池州伟舜机电有限公司","智能节约提效项目（小型高速精密加工中心研发与产业化项目）","使用多功智能化专用数控系统，多源信息的采集、分析计算、人机显示、运动控制等负荷分别在不同的处理器上运行。进行小型机床多工序智能复合，设计专用系统优化零件加工工序，减少了工件装卸、更换和调整刀具的辅助时间，缩短产品制造周期，提高生产效率，从而减少了多台机器操作而造成水电能源、及工厂场所区域的消耗；同时对现场车间管理更清洁，减少使用切削液而造成的污染。在电气配置方面，采用变频控制及矢量控制技术，在设备启动及运行方式上极大地提高设备响应速度、精准操控设备运行，与同类产品相比，综合节电降耗率达到了60%，有效地提高了节能环保效果。","1100"]
[118,"池州市","安徽华宝建材有限公司","年产21500吨纳米隔热防腐彩铝板技术改造项目\t\t\t","本项目位于安徽省池州经济开发区金安工业园，项目改造2000平方米厂房，其中生产车间建筑面积1500平方米，原料仓库及成品仓库等建筑面积共360平方米，机修间建筑面积为140平方米。淘汰EPS泡沫板生产线，改造为两条纳米隔热防腐彩铝板生产线。项目购置并安装纳米隔热防腐彩铝板生产线2条，行车、吊钩秤、叉车等22台套，配套液压站、供配电、给排水、消防、环保等公辅设施，完善厂区道路、绿化辅助工程。达产后年产纳米隔热防腐彩铝板21500吨。\t\t\t\t\t\t","1920"]
[119,"池州市","安徽省贵航特钢有限公司","安徽省贵航特钢有限公司超低排放改造工程\t\t\t","\t\t项目2020年8月份开工建设，分批实施，炼钢厂、炼铁厂及石灰窑厂除尘器超低排放改造，更换全部布袋，材质为550g覆膜超细纤维滤料，达到超低排放要求。2×12m2竖炉球团烟气脱硫除尘超低排放改造拟采用ssc球团（烧结）烟气干式超净工艺，2×180 m2烧结机烟气脱硫除尘、脱硝改造工程拟采用ssc-M干式超净循环流化床工艺。2×180 m2烧结机半干法脱硫、SCR脱硝工艺、球团焙烧烟气在基准含氧量16%条件下，特别排放限值调整为颗粒物限值10mg/Nm3，二氧化硫限值10mg/Nm3，氮氧化物限值50mg/Nm3，达到国家超低排放要求。\t\t","33600"]
[120,"池州市","池州市九华明坤铝业有限公司","池州市九华明坤铝业有限公司生产设备节能改造\t\t\t","拟对现有空压机管道和储气罐位置进行优化,购置节能65KW功率的18T时效炉2台；1000T德逊闭式冷却水塔5台。并改造环保\n、消防等配套工程。\t\t\t\t\t","550"]
[121,"安庆市","潜山天柱电力设备有限公司","环形水泥电杆清洁生产技术改造项目","1、项目购置油烟净化器、中和沉降池、有动力一体化污水处理装置、布袋式除尘器等清洁生产设备装置；\r\n2、用布袋式除尘器，有效的减少焊接烟尘、水泥粉尘等有害气体排放；锅炉烟气经油烟净化器、旋风除尘装置处理后排放；对生产过程中产生的污水经中和沉降池、有动力一体化污水处理装置处理后排放；\r\n3、同时对生产线上大型离心机及水泵、风机等实施变频技术改造，达到节约电能的目的；\r\n4、通过清洁生产技术改造，可使除尘效率达到98%以上、节约电能10%以上，达到清洁生产的目的。","580"]
[122,"安庆市","安庆市中创工程技术有限责任公司","溶血磷脂的关键技术研究及其工业化","通过新增调质罐、磷脂脱水器、冷凝设备及蒸馏设备建成年产3000T溶血磷脂生产线1 条，完善自动化控制系统，最终形成规模化生产。同时对公司污水处理系统进行改造升级，改造后污水处理能力由5.5吨/天扩大为30吨/天。","3000"]
[123,"安庆市","安徽省优丽斯石英建材有限公司","大规格陶瓷薄板清洁生产技术改造项目\t\t\t","1、项目购置棍棒自动输送线、脱水过滤机、污水处理系统等生产及环保处理设备；\r\n2、对生产车间进行环保改造，对废气进行收集处理，有效废气处理率达到90%以上；增加布袋式除尘器，可以增加对烟尘、粉尘等处理能力，并对生产车间进行送新风改造，有效改善车间空气质量；\r\n3、建设综合污水处理工艺及在线监测系统，可以对工业废水、冲洗废水及生活废水进行处理来实现循环利用，大约可以节约水2.1万立方米/年；\r\n4、项目整体工程以清洁生产为宗旨，基本上可以实现生产过程中废气、废水、粉尘及烟尘等污染物治理。\t\t\t\t\t","610"]
[124,"安庆市","安徽吉华新材料有限公司","年综合回收利用废旧永磁材料2500吨生产线项目\t\t\t","1、项目租赁开发区闲置厂房2000平方米，并对厂房进行升级改造；\r\n2、新增恒进真空速凝甩带炉、全自动内圆切片机、机器卧轴矩台平面磨床、自动磁场成型压缩机、永磁特性自动测量仪等设备和设施142台套；\r\n3、采用晶粒细化技术、晶界扩散技术、冷化处理技术以及烧结热处理技术等关键工艺技术，100%全循环绿色回收再制造生产新的钕铁硼永磁产品，产品性能稳定性价比高且节能降耗，大幅减少稀土资源消耗，技术水平国内领先；\r\n4、项目建成后形成年综合回收利用废旧永磁材料2500吨的规模。\t\t\t\t","5600"]
[125,"安庆市","怀宁上峰水泥有限公司","1#、2#熟料生产线超低值排放升级改造项目。","1#、2#熟料生产线窑头实施电收尘器改为布袋收尘器，窑尾现有布袋收尘器进一步深度治理升级；脱硝系统进一步改造升级以及新建脱硫系统。项目建成后水泥大气排放达到超低值排放标准。","5280"]
[126,"安庆市","安徽国孚凤凰科技有限公司","5万吨/年废矿物油综合利用","项目采用公司自主研发技术建设年综合利用5万吨废润滑油再生基础油装置及辅助工程。装置主要包括旋风闪蒸-薄膜再沸式蒸发塔、一体式升降膜蒸发塔、刮膜蒸发器、脱轻塔、溶剂萃取塔、溶剂二效再生塔、溶剂加收塔、汽提塔、脱气塔、真空系统、原料及产品储罐、循环冷却水系统、导热油及熔盐炉供热系统、消防设施、、初期雨水池、事故池、尾气回收利用系统、溶胶罐、搅拌罐、灌装线以及实验楼、办公楼等辅助设施。","13000"]
[127,"安庆市","安庆皖能中科环保电力有限公司","安庆皖能中科环保电力有限公司建设生活垃圾焚烧发电二期项目\t\t\t","二期建设规模 600t/d。配置 1×600t/d 垃圾焚烧处理生产线。预留一期改造规模为 600t/d焚烧线的建设用地。一期工程土建等公辅工程按 600t/d 规模建设。其中：焚烧采用机械炉排炉；烟气处理采用组合烟气净化工艺；余热回收锅炉选用中温中压锅炉系统；飞灰采取螯合剂+水泥稳定固化。","21284"]
[128,"安庆市","安庆市恒瑞达汽车零部件制造有限公司","50万件商用车稳定杆生产线改造项目","本项目购置数控镗床、热成型机、淬火等生产、检测设备，在原有厂房内对50万件商用车稳定杆生产线进行技术改造升级，不新增产能。","500"]
[129,"安庆市","安徽力天环保科技股份有限公司","增塑剂装置节能环保提升改造项目","1、增塑剂装置实施DCS自动控制改造及在线监测系统；2、在3号线采用连续免水精制工艺；3、新增蒸汽升压装置；4、新建冷凝回收系统；5、利用“三元流”技术对厂区高压用电大户风机进行改造；6、对VOC系统进行改造；7、增设液体苯酐投产系统。","3000"]
[130,"安庆市","安徽力天环保科技股份有限公司","增塑剂装置循环产业链建设项目","项目在安徽省安庆高新技术产业开发区现有厂区内建设，主要建设内容如下：\r\n1.新建5万吨/年苯酐装置。为增塑剂生产提供苯酐原料，形成了企业内部增塑剂装置循环产业链，减少外购苯酐熔化的能耗及运输、人工投料等环节的物料损失和环境污染，降低了增塑剂产品生产成本。同时副产4.5MPa高压蒸汽可为增塑剂装置提供热源，从而淘汰现有生物质导热油炉，达到了节能减排的效果。\r\n2.利用园区公共管廊配套建设丁醇、辛醇等原材料及产品输送管线(外径114mm)3956.0米，实现园区内企业间物料闭路循环利用，消除了原有槽车运输过程中的安全隐患及装卸过程中的油气排放等环境污染。\r\n3.利用园区公共管廊配套建设低压蒸汽输送管线（外径219mm)1080.6米，为园区内企业提供2.0MPa蒸汽约4.0万吨/年，同时利用园区内其他企业提供的低品位0.8MPa的低压蒸汽约8.4万吨/年，形成园区内企业间的能源梯级利用。\r\n4.对增塑剂生产进行自动化改造，实现参数的调节和控制，减少人工操作，有效保证生产安全。","16200"]
[131,"安庆市","安庆市长虹化工有限公司","年产1500吨分散染料、400吨四氢噻吩和噻吩中间体、300吨邻硝基苯甲醛、100吨催吐剂PP796及副产15500吨锰系列产品配套工程","年产1500吨分散染料、400吨四氢噻吩和噻吩中间体、300吨邻硝基苯甲醛、100吨催吐剂PP796及副产15500吨锰系列产品，占地面积20亩.","12000"]
[132,"安庆市","安庆皖能中科环保电力有限公司","安庆皖能中科生活垃圾焚烧发电1号炉、2号炉环保提标改造暨4号炉新建项目","改建规模 600t/d。配置 1×600t/d 垃圾焚烧处理生产线，汽轮机组利旧。其中：焚烧采用机械炉排炉；烟气处理采用组合烟气净化工艺；余热回收锅炉选用中温中压锅炉系统；渗滤液采用“预处理+UASB（厌氧反应器）＋MBR（反硝化+硝化+外置超滤）+ 网管式反渗透+卷式反渗透”技术；飞灰采取螯合剂+水泥稳定固化。","33050"]
[133,"安庆市","安徽省鸿图生态农业有限公司","鸦滩镇秸秆综合利用项目","购置成型机、打捆机、码垛机、烘干机、多环烘干机、专用抓草机以及9JYK--2400 型机组等，配套建设相关辅助设施。建设年综合利用秸秆20万吨，项目达产后形成年产5万吨生物质颗粒燃料和年产8万吨有机肥的生产能力。","10000"]
[134,"安庆市","安徽远大轴承科技有限公司","智能轴承锻造项目","1、项目总用地面积53336平方米，规划总建筑面积36900平方米，拟新建标准化生产厂房3栋、辅助生产厂房2栋、职工宿舍楼1栋、技术研发中心综合楼1栋，\r\n2、配置研发、生产设备、检测设备及辅助设备总共200余台（套），其中：\r\n（1）生产设备：包括室式天然气锻造加热炉、高速圆盘锯床、中频透热炉、无氧化退火炉、数控车床、2500吨压力机、400吨压力机、630吨压力机、数控扩孔机、轴承套圈车加工自动线及四自由度机器人等；\r\n（2）检测设备：包括蔡司显微镜、激光轴承轮廓检测仪、直读光谱仪、金相显微镜、及轴承检测仪等；\r\n（3）辅助设备：包括行车、叉车、厂内运输设备以及变压器及配电设备。","30000.00"]
[135,"安庆市","安徽雄风防护设施有限公司","高品质太阳能支架护栏清洁生产技术改造项目\t\t\t","1、项目购置全自动喷涂设备、数控折弯机、四柱液压冲床、全自动切割机、废气收集处理装置等生产和环保设备；\n2、在生产车间安装废气收集处理装置，对焊接过程产生的焊接烟尘、固化过程产生的非甲烷总烃等进行收集处理，处理效率可以达到80%以上；\n3、建设全封闭的喷塑房，购置全自动喷涂设备。在进行静电喷涂时，可以实现未被吸附的塑粉经喷涂房粉末回收系统回收再利用；生产工艺实现静电喷涂，避免了传统的电镀工序，有效降低能源消耗；\n4、项目实施后，焊接烟尘、总烃废气等主要污染物排放量降低80%以上，喷塑车间做到塑粉零排放。\t\t\t\t\t","860"]
[136,"安庆市","安庆市悦发管业有限公司","新增PE1000.PE450.HDPE管材生产线、造粒生产线及现有设备升级改造","项目决定新增PE1000.PE450.HDPE管材生产线、对现有的造粒生产线及现有设备进行升级改造。","6500"]
[137,"安庆市","安徽香杨新能源科技发展股份有限公司","生物质新能源示范应用项目","改扩建一台（套）29KW生物质导热油锅炉，配套安装物料输送机及环保工程设备，","5100"]
[138,"安庆市","安庆帝伯粉末冶金有限公司","年产1.25亿只粉末冶金气门座圈导管智能化项目","1、购置气门座圈导管自动化设备，在原厂房内建成一条年产1.25亿只粉末冶金气门座圈导管自动化生产线，提高生产效率，降低单位产品能耗；                                                                                      \n2、项目实施后，实现年节约标煤500吨。","540"]
[139,"安庆市","安徽美祥实业有限公司","年产5000套轨道交通车辆密接式折棚风档及1000套大型气柜密封膜技改项目","公司年产5000套轨道交通车辆密接式折棚风档及年产1000套大型气柜密封膜技改项目，主要是针对轨道交通车辆密接式折棚风档生产线及大型气柜密封膜生产线实现技术改造，对该两个产品进行上规模、上档次。项目经济效益明显，能够更好地促进当地经济发展，并巩固公司作为行业龙头企业地位，符合当地产业发展政策。\r\n本次技改项目通过改造8号车间（16000㎡），设立一个2000㎡的大型自动化模具车间。通过以上技术改造，调整优化产品结构，研发生产与国内先进水平（时速380km）标准动车配套的密接式折棚风档和应用于石油化工，钢铁煤炭行业所需的大型气柜密封膜。\r\n项目符合《工业“四基”发展目录（2016年版）》中“五、 先进轨道交通装备领域；（二） 关键基础材料；4．轨道交通装备用新型高分子材料”；符合国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）“允许类”中第十五项“城市轨道交通装备”种的第1条“城市轨道交通减震、降噪技术应用”及第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”中的第23条“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”范围内投资项目，属国家产业政策允许类项目，符合国家的产业政策和发展方向。","6800"]
[140,"安庆市","潜山市新和兴建材有限公司","年产1.8亿标快高掺量煤矸石、页岩烧结砖项目\t\t\t","1、建设原料处理车间、成型车间、陈化车间、焙烧车间、机修车间、办公生活用房等；改建供电、供水、供气、消防等公用工程及辅助设施；\n2、购置辊式细碎机、空心砖机、切条切坯系统、码坯机、双轴搅拌机等生产设备；\n3、采用自主研发的产品配方，通过窑炉自动控制、原料配比控制等系统控制，达产后年产1.8亿标快高掺量煤矸石、页岩烧结砖；\n4、项目充分利用高掺量煤矸石、软质页岩、建筑渣土、粉煤灰等废弃矿物资源、建筑垃圾，年可节约标煤6800吨。\t\t\t\t","5816"]
[141,"安庆市","望江县鸿泰生物科技有限公司","秸秆板材加工技改项目","  项目用地总面积30亩，新建生产厂房10000平方米，办公用房800平方米。使用节能变频电机，购置抓草机、叉车、铲车、地磅等辅助设备若干台（套），完善环保、消防等辅助设施和给排水、供电、“三废”治理等公用工程。拟建一条板材生产线，一条秸秆地板生产线，项目建成后年加工板材80000立方米，秸秆地板50000平方米。","12000"]
[142,"黄山市","黄山市徽州区城东工业供热有限公司","黄山市徽州区循环经济园集中供热环保升级改造项目","在公司现有地块内，对原有2台25蒸吨/小时燃煤蒸汽锅炉进行淘汰，新增1台60蒸吨/小时循环化流化床锅炉和1台备用的30蒸吨/小时天然气锅炉，配套燃料运输系统.灰渣输送系统.锅炉给水处理系统.烟气脱硫脱硝系统.压缩空气系统.电气系统.热工控制及给排水系统等辅助生产设施。一期建设60蒸吨/小时循环化流化床锅炉及配套设施统；二期建设备用的30蒸吨/小时天然气锅炉。项目建成以后，削减二氧化硫353.7吨/年，削减氮氧化物88.45吨/年，可达到清洁化生产。\t\t\t\t\t","5190.03"]
[143,"黄山市","黄山万丽美油墨科技有限公司","废气污水综合治理项目","该项目主要对生产车间的粉尘、废气、污水进行综合治理改造后达到合规合标排放。项目将采用干式过滤＋催化氧化+沸石转轮浓缩工艺对废气进行综合治理，应用化学反应+混凝反应+斜板沉淀+膜式活性污泥处理等工艺对水中的COD、悬浮物进行处理；将购置吸附转轮、脉冲除尘系统、除尘风机、CO风机等设备数台套对生产过程中的废气进行收集治理；新建生产废水集水池、物化反应池、MBR池、水解酸化池等，购置MBR膜、板框压滤机、脱离线强铣槽等数台套设备对生产过程中的废水进行收集治理。项目建成后将直接消减VOC排放7吨/每年，消减COD29吨/年，消减氨氮0.8吨/年。","700"]
[144,"黄山市","黄山神剑新材料有限公司","1250万大卡煤粉炉清洁能源替代项目","1.购置油气两用导热油炉及配套设施；\r\n2.采用国内最新和成熟的生产技术，将新购置的油气两用导热油炉与目前已建成的600万大卡油气两用导热油炉合并，替代现有1250万大卡燃煤粉导热油炉；\r\n3.项目建设完成后，SO&#8322;、NOx及颗粒物(烟尘）等主要污染物的排放量下降25%以上。","600"]
[145,"黄山市","黄山博蓝特半导体科技有限公司","硫酸提纯制取回收利用清洁化生产项目","为减少我公司生产过程中电子级硫酸原料的使用量，同时从源头上减少危险废物的产生量，我公司拟实施硫酸提纯制取回收利用清洁化生产项目，定制硫酸提纯设备，并配备相应动力设备，对产生的废硫酸进行提浓和提纯加工，加工后的硫酸能满足生产的需要而全部回用，设计能力达到300吨/年，同时，针对目前国家的低氮燃烧要求，进行低氮燃烧改造方案设计，预计总体固定资产投资560万元左右，能有效节约源头使用、排放量。","600"]
[146,"广德市","安徽永茂泰铝业有限公司","新增年产3万吨汽车铝合金项目","项目新增除尘器、冷灰桶、叉车等设备及对现有熔炉进行节能改造，主要技改内容为：（1）改造炉型和不成对燃烧系统改造；（2）空燃比量化控制改造；（3）制订标准化管理文件；（4）改用陶瓷蓄热球、制订使用更换标准；（5）减少热量损失改进-改炉门；（6）减少热量损失改进-熔化炉侧墙改中转包倒铝水口；（7）减少热量损失改进-炉门加遥控控制、流槽加盖；（8）减少热量损失改进-封闭辅助烟道。项目总投资1150万元，其中:设备采购及改造费用1000万元。经过测算，通过项目实施，年节约天然气约400万方。","1150"]
[147,"广德市","广德东威科技有限公司","年产120条电镀生产设备技改项目（三期）","在一、二期技改已建成项目的基础上，新建厂房6000平米，新增购置雕刻机、平板激光切割机、数控车床、折弯机、氩弧焊机及机器人等主要设备34台套，全面完成最后的项目建设，形成年生产能力120条智能型垂直连续电镀设备的生产及销售能力。","1500"]
[148,"广德市","安徽广信农化股份有限公司","10000吨/年甲基硫菌灵技改项目","本项目搬迁改建装置位于厂区西北侧溶剂罐区的北侧；生产装置分两列布置，西侧一列由北向南依次布置甲基硫菌灵合成车间、硫氰酸钠干燥，东侧一列由北向南依次布置邻二精馏和尾气回收；公辅装置位于车间的东南侧，依次布置有区域变配电室、冷冻空压间、机柜间和循环水站；项目需要的其他公辅装置依托厂区现有设施。\r\n本项目主要技改内容为淘汰原项目落后的生产设备设施，新建厂房，购置熔解釜、精馏釜、精馏塔、电加热导热油炉、脱水釜、合成釜等生产设备设施；同时改进部分工艺，达到年产 10000 吨甲基硫菌灵的生产能力，技改前后生产规模不变。","20041.88"]
[149,"广德市","安徽省力鑫特钢有限公司","安徽省力鑫特钢有限公司废钢预热节能技术改造项目","纯氧燃烧废钢预热系统主要包括：钢包罐体、废钢上料系统、集束煤（碳）氧枪、集束煤（碳）氧枪升降机构、罐盖升降机构、阀组阀站系统、液压系统、仪器仪表系统、冷却水处理系统、介质管道系统、自动化控制系统、除尘及废热气体回收排放接口系统、紧急提升系统等部分构成。","500"]
[150,"宿松县","宿松县远景矿业有限公司","年产15万吨超微粉体项目","破碎车间：占地面积约2112.0m2，一层钢架结构，滑石矿、汉白玉原矿通过粗破、细破后的粉料通过给料机运输至生产车间。                                                                                    \n粗粉、超微粉体、彩砂生产车间：占地面积8000m2，，一层钢架结构，内有2条粗粉线、1条超微粉体线、2条彩砂线；经破碎车间破碎后的粉料经粉磨机、超细粉磨机、彩砂机进一步细磨。                                \n办公综合楼：占地面积约为240m2，包括办公楼和职工食堂；办公楼用于业务接待，职工食堂用于员工就餐和活动。                                                                                            \n原料堆场：占地面积约为4000m2；用于原料堆放。设置顶棚，采取三面1.8m围挡措施。                      \n成品库：占地面积约为5000m2，位于生产车间，主要用于产品贮存，设置顶棚，采取三面1.8m围挡措施。       废水：厂区做到雨污分流；雨水经排水沟排放。项目无工业废水排放。食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一并经地埋式处理系统处理达标后用作附近农田施肥。                                                     \n废气：破碎生产线粉尘G1：在破碎车间的给料机、颚式破碎机、细破碎机振动筛处各设置1个集尘罩，经布袋除尘器除尘后通过1根15m高排气筒G1排放。\n粗粉生产线粉尘G2：本评价要求在粉磨机投料口产尘部位设置1个集尘罩、每个包装机产尘部位设置1个集气罩，各物料输送转运环节、粉磨、分级设备均采取密闭+负压抽风，收集的含尘废气经脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒G2排放。\n超微粉体生产线粉尘G3：本评价要求在超细粉磨机投料口产尘部位设置1个集尘罩、每个包装机产尘部位设置1个集气罩，各物料输送转运环节、粉墨、分级设备均采取密闭+负压抽风，收集的含尘废气经脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒G3排放。\n彩砂生产线粉尘G4：给料机、破碎机产尘部位需设置1个集尘罩、每个包装机产尘部位需设置1个集气罩，其他制砂设备均为密闭一体连接，经密闭+负抽压等系统，收集的含尘废气经脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒G4排放。","3000"]
[151,"宿松县","松谷屋食品（安徽）有限公司","年产1万吨高品质系列饼干技术改造项目","  建设规模及主要内容：项目分两期实施。第一期对合资方安徽美代食品有限公司现有厂房进行升级改造，购置相关机械设备，年产高品质系列饼干0.4万吨；第二期新建全智能现代化观光工厂，新建厂房、产品仓库、研发中心、办公综合楼、员工宿舍等，总建筑面积18000平方米，购置相关设备300台（套），安装国际上先进的食品生产线6条，同步建设相关配套设施；年产高品质系列饼干0.6万吨。\t\t\t\t\t\t","15000"]
[152,"宿松县","安徽基石伟业环保科技有限公司","原料大板及自动复合板生产线","本项目主要建设原料大板及自动复合板生产线，通过购置料机、磁选机、磁力架、除铁机、定厚机、调头机、棍棒升降平台、干燥窑、棍棒升降平台、自动机械手、自动复合机、真空排泡、烘干固化窑、自动卸压机、自动输送线以及自动拉锯、自动双层大板干燥窑、全自动大板磨机、上下板机械手、叉车、高频焊机、绳锯等60台套设备，代替传统的手工劳动，实现自动化生产的目的，更进一步达到节能环保的效果。","5000"]
[153,"宿松县","安徽森淼实业有限公司","纤维素、精制棉洁净生产技术改造项目","纤维素、精制棉洁净生产技术改造项目通过对纤维素、精制棉生产车间的高盐废水，水量5m3/h。采用“ MVR蒸发结晶”工艺对高盐废水进行零排放处理，采用PLC与上位机相结合的监测控制方式。采用西门子S7-1200系列。PLC控制方案，上位机选用工控机系统，可靠地实现了控制、监测的无缝连接，PLC控制系统既与变频器通讯又与上位机通讯，主要实现MVR系统的逻辑控制、参数设定、现场设备状态和数据采集。PLC和各驱动之间采用PROFIBUS-DP实现通讯。操作人员在工控机系统中即能完成各设备之间的运行、连锁、控制而不需要操作人员的干预。可实现无人值守，系统中各参数可通过工控机系统监控。\r\n通过对车间实施数字化、信息化、网络化、智能化建设，对车间底层设备进行联网集成，从而消除信息孤岛，构建点-线-面一体化网络架构，同时建设中央监控室，对车间现场数据进行集中采集和监控；通过对DCS系统、MVR系统、ERP系统通过部署MES系统，实现生产过程的量化管理，成本和质量的动态跟踪；通过MES和ERP的集成，实现从制造决策、制造执行到现场控制的闭环控制。","3500"]
[154,"宿松县","安徽佳美皮革制品有限公司","安徽佳美皮革制品有限公司年加工1500万平方英尺牛、羊皮成品清洁化生产技术改造项目","淘汰原有3个普通转鼓，更换新型节能转鼓3个，用二级活性炭有机废气处理系统更换光氧催化有机废气处理系统。",3000]

{"sheet":"服务公司汇总表","index":4,"n_rows":37,"n_cols":3,"rows_kept":37,"merged":[[1,0,1,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件5"]
["节能环保服务机构目录"]
["序号","所属地市","企业名称"]
[1,"合肥市","安徽节源环保科技有限公司"]
[2,"合肥市","安徽省节能协会"]
[3,"合肥市","安徽海峰分析测试科技有限公司"]
[4,"合肥市","安徽华容检测认证有限公司"]
[5,"合肥市","煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司"]
[6,"合肥市","安徽根生水务工程科技有限公司"]
[7,"合肥市","安徽维诚水务科技有限公司"]
[8,"合肥市","合肥市枫林环保有限公司"]
[9,"合肥市","安徽伊尔思环境科技股份有限公司"]
[10,"合肥市","安徽皖欣环境科技有限公司"]
[11,"合肥市","安徽莘川环保科技有限公司"]
[12,"合肥市","安徽省公众检验研究院有限公司"]
[13,"合肥市","安徽军铭科技有限公司"]
[14,"合肥市","安徽格绿恩环保工程科技有限公司"]
[15,"淮北市","安徽中成检测有限公司"]
[16,"蚌埠市","安徽德源环境科技有限公司"]
[17,"阜阳市","凌志环保（临泉）有限公司"]
[18,"马鞍山市","马鞍山天洲节能工程科技有限公司"]
[19,"马鞍山市","安徽焓谷工程技术有限公司"]
[20,"马鞍山市","马鞍山市华源环保科技有限公司"]
[21,"马鞍山市","安徽华梦检测科技有限公司"]
[22,"马鞍山市","马鞍山市维深节能环保科技有限公司"]
[23,"芜湖市","安徽誉特双节能技术有限公司"]
[24,"芜湖市","安徽凯密克企业管理咨询有限公司"]
[25,"芜湖市","芜湖国政环境技术有限公司"]
[26,"宣城市","宣城市生产力促进中心"]
[27,"宣城市","安徽拓维检测服务有限公司"]
[28,"铜陵市","安徽文川环保有限公司"]
[29,"铜陵市","铜陵市节能协会"]
[30,"池州市","池州瑞华商务咨询服务有限公司"]
[31,"池州市","安徽绿健检测技术服务有限公司"]
[32,"池州市","池州市绿城工程咨询服务有限公司"]
[33,"安庆市","安徽省亿嘉弘电器股份有限公司"]
[34,"安庆市","安徽蓝锐电子科技有限公司"]